# IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UNA MEMORIA USB

## Visión general

Los archivos almacenados en un dispositivo de memoria USB conectado a la máquina se pueden imprimir desde el panel de control de la máquina sin la utilización del controlador de la impresora.
Si el controlador de la impresora de la máquina no está instalado en el PC, puede copiar un archivo en un dispositivo de memoria USB de los existentes en el mercado y conectar el dispositivo a la máquina para imprimir el archivo directamente.

- Utilice una memoria USB con FAT32 cuya capacidad no supere los 32 GB.
- La impresión desde un dispositivo de memoria USB no es posible cuando está seleccionada la opción [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Desactivación de Impr. directa desde memoria USB].

Cuando seleccione un archivo PDF protegido por una contraseña, introduzca dicha contraseña en la pantalla de estado del trabajo para comenzar la impresión.

- IMPRESIÓN DE UN ARCHIVO PDF ENCRIPTADO

## Funcionamiento

Conecte el dispositivo de memoria USB a la máquina y pulse la tecla [Archivo de Documentos].
Pulse la tecla [Seleccionar archivo a imprimir desde memoria USB] en el panel de acciones.
Pulse la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir y, después, pulse la tecla [Elegir configuración de impresión] en el panel de acciones.

- Si va a imprimir varios archivos, pulse las teclas de los archivos en cuestión y, después, pulse la tecla [Imprimir] en el panel de acciones.
- El icono aparece a la izquierda de las teclas de los archivos que se pueden imprimir.
- El icono se muestra a la izquierda de las teclas de las carpetas del dispositivo de memoria USB. Para mostrar una carpeta o un archivo de una carpeta, pulse esta tecla.

- Pueden visualizarse un total de 100 teclas de archivos y carpetas.
- Pulse para subir un nivel de carpeta.
- Cuando se baja un nivel de carpeta al pulsar una tecla de carpeta, aparece .
  Pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección del nombre de archivo o carpeta.
- Pulse la tecla [Archivo o nombre de carpeta] para cambiar el orden de los archivos y las carpetas que aparecen en la pantalla. Cada vez que se pulsa la tecla, el orden cambia de ascendente a descendente y viceversa.

Seleccione las condiciones de impresión.

- Si ha seleccionado varios archivos en el paso 3, podrá seleccionar únicamente el número de impresiones.
- Si ha seleccionado un archivo que incluye condiciones de impresión (es decir, archivos PCL, PS o XPS) en el paso 3, se aplicará la configuración.

Cuando se selecciona la casilla de verificación [Imprimir en Papel Satinado], [Selec. Papel] se establece como [Papel Satinado] (bandeja bypass) y [Resolución de Salida] se establece como [600 dpi (Alta calidad)].
Pulse la tecla [Inicio].
La impresión comienza después de la transferencia del archivo seleccionado.
Retire el dispositivo de memoria USB de la máquina.
Volver arriba