# ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS

## Visión general

Cuando escanee un original de tamaño no estándar, como por ejemplo una tarjeta postal, especifique el tamaño del original mediante valores numéricos después de colocar el original.
El ancho puede oscilar entre 25 mm y 432 mm (entre 1" y 17"), y el alto puede oscilar entre 25 mm y 297 mm (entre 1" y 11-5/8").
Cuando se especifica el tamaño de escaneado mediante valores numéricos, el tamaño de envío no puede definirse.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Original].
Después de pulsar la tecla "Tamaño Escaneo", pulse la tecla [Entrada directa].
Especifique el tamaño del original.

- Pulse las áreas que muestran los tamaños de ancho y de alto respectivamente, e introduzca los tamaños mediante las teclas numéricas.
- Resulta útil emplear para ajustar con precisión el tamaño introducido.

Pulse la tecla [OK].
En la pantalla inicial, compruebe que el tamaño especificado se muestra en la tecla [Original].
Una vez completada la configuración, pulse dos veces.
Volver arriba