# MÓDULO PERFORADOR

## Visión general

Este dispositivo se puede instalar en un finalizador o un finalizador de encuadernado para perforar el papel de los documentos de salida.
Retirada de los desechos resultantes de la perforación
Los desechos que se generan con la perforación se recogen en el contenedor de desechos resultantes de la perforación.
Siga las instrucciones para retirar los desechos resultantes de la perforación.

## Funcionamiento

- Finalizador instalado
- Finalizador de encuadernado instalado

Finalizador instalado
Abra la cubierta.
Mientras presiona la palanca hacia la izquierda, deslice el finalizador hacia el mismo lado hasta que se detenga.
Deslice con cuidado el finalizador hasta que se detenga.
Agarre el asa del contenedor de desechos resultantes de la perforación, extraiga con cuidado el contenedor y tire los desechos.
Tire los desechos resultantes de la perforación en una bolsa de plástico u otro recipiente, teniendo cuidado de no desparramar los desechos.
Empuje hacia dentro con cuidado el contenedor.
Mientras presiona la palanca hacia la izquierda, deslice el finalizador hacia el mismo lado hasta que se detenga.
Deslice con cuidado el finalizador hasta que se detenga.
Cierre la cubierta.
Finalizador de encuadernado instalado
Abra la cubierta frontal.
Extraiga el contenedor de desechos resultantes de la perforación y tire los desechos.
Tire los desechos resultantes de la perforación en una bolsa de plástico u otro recipiente, teniendo cuidado de no desparramar los desechos.
Vuelva a colocar el contenedor de desechos resultantes de la perforación.
Cierre la cubierta frontal.
Volver arriba