# LISTA DEL MODO DE CONFIGURACIÓN DEL FAX

A continuación se enumera el modo de configuración del fax y la configuración predeterminada.
En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles.
CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador

Elemento | Configuración predeterminada | U | A
--- | --- | --- | ---
| Configuraciones del sistema
| Sí | Sí
| Buzón de Memoria Código F
| - | Sí | Sí
| Recibir/Reenviar Datos de Fax - Funciones de Fax
| Sí | Sí
| Configuración de Fax
| Sí | Sí
| Ajustes de Recepción
| Recepción Auto. | Sí | Sí
| Imp. de var. jueg.
| Desactivado | Sí | Sí
| Grapar*1
| Desactivado | Sí | Sí
| Reenviar los Datos Recibidos
| - | Sí | Sí
| Configuración Envío Imágenes - Funciones de Fax
| No | Sí
| Configuración de Fax
| No | Sí
| Configuración Predeterminada de Fax
| No | Sí
| Configuración de Modo de Marcación
| Tono | No | Sí
| Impresión activación auto.
| Activado | No | Sí
| Configuración de Tiempo de Parada
| Varía según la configuración de la máquina. | No | Sí
| Modo de confirm. Destino Fax
| Desactivado | No | Sí
| Conf. de Altavoz
| No | Sí
| Altavoz
| Volumen: 5 | No | Sí
| Volumen de Timbre
| Volumen: 5 | No | Sí
| Monitor de Línea
| Volumen: 5 | No | Sí
| Señal de Recepción de Fax
| Volumen: 5; Patrón de Tono: 3 Conf. de la Duración del Sonido de Transmisión Completa: 3 s. | No | Sí
| Señal de Envío de Fax Finalizado
| Volumen: 5; Patrón de Tono: 3 Conf. de la Duración del Sonido de Transmisión Completa: 3 s. | No | Sí
| Señal de Error en Comunic.
| Volumen: 5; Patrón de Tono: 3 Conf. de la Duración del Sonido de Transmisión Completa: 0,3 s. cada uno | No | Sí
| Configuración de Número de Recepción Remota
| 5 | No | Sí
| Impresión original en el reporte de transacción
| Imprimir Sólo Informe de Errores | No | Sí
| Informe de Transacciones Config. de Selección de Impresora
| No | Sí
| Envío Sencillo
| Imprimir Sólo Informe de Errores | No | Sí
| Retransmitiendo
| Imprimir Todo El Informe | No | Sí
| Recibiendo.
| No imprimir | No | Sí
| Recepción Confidencial
| Imprimir Página de Aviso | No | Sí
| Informe de Actividades Configuración Selección Impresora
| No | Sí
| Impresión automática si la memoria está llena
| Desactivado | No | Sí
| Impresión diaria a hora definida
| Desactivado | No | Sí
| ECM
| Activado | No | Sí
| Red de Suscriptores Digital
| Desactivado | No | Sí
| DRD (Detección de Timbre Distintiva)
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de Envío de Fax
| No | Sí
| Configuración de Envío de Reducción Auto.
| Activado | No | Sí
| Configuración de Envío de Rotación
| Todo activado | No | Sí
| Envío Rápido En Línea
| Activado | No | Sí
| Número de página de impresión en receptor
| Activado | No | Sí
| Cambio de Nombre de Remitente/Destino
| Núm. fax | No | Sí
| Ajuste Posición Impresión de Fecha/Número Propio
| Fuera de la imagen original | No | Sí
| Volver a llamar si la línea está ocupada
| Consulte "Tabla de diferenciación de países" | No | Sí
| Rellamar en caso de error de comunicaciones
| Consulte "Tabla de diferenciación de países" | No | Sí
| Prohibir Retransmisión de Fax
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de Recepción de Fax
| No | Sí
| Número de llamadas en Recepción Auto.
| 2 veces | No | Sí
| Cambio de Recepción Manual a Automática*2
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de Recepción Dúplex
| Desactivado | No | Sí
| Configuración para Reducir la Recepción Automática
| Activado | No | Sí
| Configuración de Estilo de Impresión
| Selección Automática de Tamaño | No | Sí
| Defina el número de teléfono para el envío de datos
| - | No | Sí
| Imprimir reducida RX tamaño carta*2
| Desactivado | No | Sí
| Fecha Recep. y Hora de Impr.
| Desactivado | No | Sí
| Imprimir reducida RX A3
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de Salida de Fax
| Varía según la configuración de la máquina. | No | Sí
| Conf. Permitir/Denegar Número
| No | Sí
| Conf. Permitir/Denegar Número
| Todo desactivado | No | Sí
| Rechazar Llamadas Desconocidas
| Desactivado | No | Sí
| Seguridad del Polling de Fax
| No | Sí
| Ajustar Seguridad de Sondeo de Fax
| Activado | No | Sí

*1 Cuando se ha instalado un finalizador o un finalizador de encuadernado
*2 Esta función no está disponible en algunos países y regiones.
Volver arriba