# AJUSTES DE COLOR

Las opciones siguientes están relacionadas con la función de copia.
Las opciones predeterminadas seleccionadas aquí serán válidas para todas las funciones de la máquina (no sólo para la función de copia).
Las opciones siguientes están relacionadas con el color.
Ajuste de Balance de Color Inicial
Los valores de balance de color obtenidos mediante "Balance de Color" en otro modo se pueden almacenar en un programa (de 1 a 48) y recuperarse y almacenarse como opción de balance de color inicial*. Utilice esta función cuando desee utilizar de manera repetitiva un ajuste de balance de color para un color favorito o para correcciones cuando se produce un cambio en dicho balance.

*
  Valores predefinidos mostrados al seleccionar "Balance de Color" en otro modo.

Volver a la Conf. Predeterminada de Fábrica
Devuelve los valores de balance de color memorizados a los valores predeterminados de fábrica (todos los valores de balance de color están en "0" para los 8 niveles de cada).
CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DEL COLOR
Corrige automáticamente el color cuando éste tiene un aspecto apagado en las copias que son en color. La máquina imprime una página de medidas, que se escanea, y el color se corrige automáticamente.
Después de pulsar la tecla [Ejecutar] e imprimirse una página de medidas, aparecerá un mensaje solicitándole una calibración automática. Coloque la página de medidas en el cristal de exposición según se muestra a continuación (para que la línea fina del borde del papel quede a la izquierda).
Coloque papel de copia (unas cinco hojas) del mismo tamaño que la página de medidas sobre dicha página, cierre suavemente el alimentador de documentos automático y pulse la tecla [Ejecutar].

- Antes de llevar a cabo la calibración de color automática, compruebe si es correcto el ajuste del registro. Si no es correcto, realice la operación "Ajuste de Registro".
- Si el color sigue estando desajustado después de efectuar la calibración, la repetición de esta calibración puede mejorar el color.

Volver arriba