# ENVÍO DE UN GRAN NÚMERO DE PÁGINAS(CREACIÓN TRABAJOS)

## Visión general

Esta función le permite separar un original con un gran número de páginas en juegos, escanear cada juego con el alimentador de documentos automático y enviar las páginas en una sola transmisión. Puede enviar también un fax colocando originales tanto en el alimentador de documentos automático como sobre el cristal de exposición. Utilice esta función cuando se puedan colocar muchas páginas originales a la vez en el alimentador de documentos automático.
Cuando vaya a escanear originales separados en juegos, escanee primero el juego que contenga la primera página. La configuración seleccionada para el primer juego podrá utilizarse para todos los juegos restantes.
Esta función no está disponible para el envío rápido en línea, o la transmisión manual, directa o mediante el altavoz.

- Pueden escanearse hasta 999 páginas. Tenga en cuenta que cuando se está utilizando la memoria para otros trabajos pueden escanearse pocas páginas.
- Si la memoria se llena durante el escaneado, aparecerá un mensaje y se cancelará la transmisión.
- La configuración de escaneado puede cambiarse para cada juego de originales.

## Funcionamiento

Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos automático.
Se pueden colocar varios originales en la bandeja del alimentador de documentos. La pila de originales no debe superar la línea indicadora de la bandeja.
Los originales también pueden colocarse sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Marque el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Pulse la tecla [Creación Trabajos].
Aparece una marca de verificación en el icono.
Para cancelar la configuración de creación de trabajos:
Pulse la tecla [Crear Trabajo] para quitar la marca de verificación.
Pulse la tecla [Inicio] para escanear el primer juego.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR".
Coloque el siguiente juego de originales y pulse la tecla [Escan. Adicional].
Establezca la casilla de verificación [Cambiar ajuste de siguiente original] del panel de acciones en antes de pulsar la tecla [Escan. adicional] según sea necesario, y cambie la configuración de escaneado o envío del siguiente original.
Para cancelar el escaneado del original:
Pulse la tecla [Cancelar Escanear].
Pulse la tecla [Iniciar Envío].

- Si, tras la aparición de la pantalla de confirmación, no se lleva a cabo ninguna acción durante un minuto, la operación de escaneado finalizará de forma automática y la transmisión se reservará.
- Puede pulsarse la tecla [Cambiar Ajuste] para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío de cada página original escaneada. Sin embargo, cuando la creación de trabajos se utiliza en combinación con "Multicopia" en "Otros", y se escanean las páginas impares del original sólo puede cambiarse la exposición.

Volver arriba