# CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CUENTA EXTERNA

Es posible agregar y controlar una aplicación de cuenta externa.
Configure el nombre del servidor donde ha instalado la aplicación de cuenta externa.

Elemento | Descripción
--- | ---
Control de cuenta externa | Activa la función de totales por parte de la aplicación de cuenta externa. Si se activa es necesario introducir el nombre de la aplicación o la dirección del servicio Web.
Establecer Servidor de Autenticación (Servidor 1) | Si se establece el servidor, se selecciona el modo de autenticación externa. Cualquier acceso al MFP queda controlado por la aplicación que se indique en esta página. Si se configura esta opción es necesario introducir el nombre de la aplicación, la dirección de la IU de la aplicación o la dirección de servicio Web del servidor 1. Si no se establece el servidor, se selecciona el modo de totales externos.
Activar Registro de Trabajos de Imagen | Este elemento se muestra cuando se introduce una clave de producto de "Sharp Document Recorder".
Servidor 1-4 | Seleccione un servidor para activarlo.
Nombre de la Aplicación | Introduzca el nombre de la aplicación.
Dirección de IU de la Aplicación | Introduzca el URL de la pantalla de inicio de sesión a la que debe accederse primero cuando se encienda la máquina.
Dirección de Servicio Web | Introduzca el URL del servidor o del ordenador que envía los comandos y eventos mediante el protocolo XML/SOAP.
Tiempo de Espera | Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.
Ruta de directorio local | Introduzca un máximo de 64 caracteres de un byte para el texto de búsqueda de directorio local.
Nombre de Usuario | Introduzca un máximo de 127 caracteres de dos bytes/un byte para el nombre de usuario de la autenticación de ruta de directorio local.
Contraseña | Introduzca un máximo de 255 dígitos numéricos para la contraseña de la autenticación de ruta de directorio local.

Volver arriba