# ALIMENTACIÓN DE PAPEL EN UN ENTORNO WINDOWS

Antes de la impresión, compruebe los tamaños de papel, los tipos de papel y el papel restante en las bandejas de la máquina. Para comprobar la información de bandeja más reciente, haga clic en el botón [Estado de las bandejas] correspondiente a [Selección papel] en la ficha [Papel].
Las relaciones entre las opciones de configuración "Tamaño de papel" y "Selección papel" son las siguientes:

- Cuando la opción "Bandeja de Papel" de "Selección papel" se establece como [Selección automática]

- La bandeja que tiene el papel con el tamaño y el tipo seleccionados en "Tamaño de papel" y "Tipo de papel" se selecciona automáticamente.

- Cuando la opción "Bandeja de Papel" de "Selección papel" se establece con cualquier valor excepto [Selección automática]

- Se utiliza para la impresión la bandeja especificada, independientemente de la opción de configuración "Tamaño de papel".
  Cuando establezca "Bandeja de Papel" como [Band. Bypass], asegúrese de seleccionar el "Tipo de papel". Compruebe el tipo de papel establecido para la bandeja bypass de la máquina, compruebe que haya papel de ese tipo cargado en la bandeja bypass y, a continuación, seleccione el tipo de papel adecuado.

- Cuando la opción "Tipo de papel" de "Selección papel" se establece como [Selección automática]

- Se selecciona automáticamente una bandeja con papel normal o papel reciclado del tamaño especificado en "Tamaño de papel". (La configuración predeterminada de fábrica es papel normal únicamente.)

- Cuando la opción "Tipo de papel" de "Selección papel" se establece con cualquier valor excepto [Selección automática]

- Se utiliza para la impresión una bandeja con el tipo y tamaño de papel especificado en "Tamaño de papel".

También se pueden colocar soportes especiales, como por ejemplo sobres, en la bandeja bypass.
Para saber cómo cargar papel en la bandeja bypass, consulte "CARGA DE PAPEL EN LA BANDEJA BYPASS".
Si se encuentran activadas las opciones [Activ. tamaño de pap. detect. En Band. bypass] (desactivada de forma predeterminada) o [Activar tipo de pap. detect. En Band. bypass] (activada de forma predeterminada), a las que se accede seleccionando [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Aj. de band. bypass], la impresión no tendrá lugar si el tipo o el tamaño de papel especificados en el controlador de impresora son diferentes del tipo o el tamaño de papel especificados en la configuración de la bandeja bypass.
Para excluir la bandeja bypass de las bandejas que se pueden seleccionar al elegir [Selección automática]:
En el "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Aj. de band. bypass] → [Excluir band. Bypass de selecc. de papel auto.].
Si se cargan frecuentemente soportes especiales en la bandeja bypass, se recomienda activar esta opción de configuración.
Volver arriba