# AJUSTES PREDETERMINADOS

Las opciones relacionadas con la función de impresora se pueden configurar.
A continuación se describen las opciones de estado de la impresora.
Prohibir Impresión de Página de Aviso
Desactiva la impresión de una página de aviso.
Prohibir Impresión de Página de Prueba
Desactiva la impresión de una página de prueba.
Si esta opción está activada, no podrá usar la opción [Configuraciones del sistema] → [Lista de Impr. (Usuario)] → [Imprimir Página de Prueba] del "Modo Configuración" para imprimir páginas de prueba.
Cambio Auto. de Tamaño A4/Carta
Al imprimir una imagen de tamaño A4 (8-1/2" x 11"), esta opción permite utilizar papel de tamaño A4 (8-1/2" x 11"), si no se ha cargado papel de tamaño A4 (8-1/2" x 11").
Nivel densidad de Impresión
Este ajuste aclara u oscurece la densidad de impresión en imágenes en color y en blanco y negro. La densidad de impresión puede ajustarse en cinco niveles.
Ajuste de Exposición CMYK
Ajusta la densidad del cian (C), magenta (M), amarillo (Y) y negro (K). La exposición de cada color puede ajustarse en 17 niveles.
Aj. de band. bypass
Activ. tamaño de pap. detect. en Band. bypass
Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tamaño de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tamaño de papel insertado en la bandeja bypass.
Activar tipo de pap. detect. en Band. bypass
Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tamaño de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tamaño de papel insertado en la bandeja bypass.
Excluir band. Bypass de selecc. de papel auto.
Cuando se selecciona [Auto.] para el tipo de papel, la bandeja bypass queda excluida de las bandejas que están disponibles para la selección. Esto es recomendable cuando suele colocarse papel especial en la bandeja bypass.
Gestión de la Cola de Impresión
Cuando esta función está habilitada, los trabajos de impresión recibidos se muestran en la cola de almacenamiento de la pantalla de estado de los trabajos. Los trabajos se desplazan a la cola de trabajos una vez que la máquina los ha analizado. En la cola de almacenamiento pueden aparecer varios trabajos que todavía no han sido analizados.
Cuando esta función está desactivada, los trabajos de impresión recibidos se muestran en la cola de trabajos en lugar de en la cola de almacenamiento. Sin embargo, cuando se imprime un archivo PDF cifrado, el trabajo aparece en la cola de almacenamiento.
Prohibir Impr. Directa desde Memoria USB
Desactiva la función de impresión directa de un archivo contenido en un dispositivo de memoria USB.
Desactivación Impr. directa desde carpeta de red
Desactiva la impresión directa desde una carpeta de red.
Desactivar envío al imprimir
Desactiva la función Enviar Imagen durante la impresión.
Volver arriba