# LISTA DE GRUPO DE OPERACIÓN FAVORITO

Para cada grupo se puede definir un entorno de operación preferido. Por ejemplo, un usuario que hable un idioma diferente tendría que cambiar el idioma de la pantalla cada vez que utilice la máquina; no obstante, si registra el idioma en un grupo de funcionamiento favorito antes, dicho idioma se selecciona automáticamente cuando el usuario inicia sesión.
Configuración

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre de grupo | Almacene un nombre de grupo (32 caracteres como máximo).
Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro | Seleccione uno de los grupos almacenados anteriormente para utilizarlo como plantilla para el nuevo grupo. Cuando está seleccionado, se aplica la configuración de este grupo.
Copia
Configuración de Estado Inicial | Seleccione opciones para Bandeja de Papel, Tipo de Exposición, Tasa de Copia, Doble Cara, Salida, Agrupado, Bandeja de Salida, Página de separación, Posición de Grapas, Perforar, Plegar y Configuración de cantidad de corte
Enviar Imagen
Configuración de Estado Inicial | Seleccione las opciones para Orientación imagen, Exposición, Resolución, Modo Color, Formato de Archivo y Tipo de Imagen Original. Seleccione las opciones para Páginas específicas por archivo y Nombre de Remitente de Fax
Archivo de Documentos
Orientación imagen | Especifique la orientación de la imagen.
Configuración de Estado Inicial | Seleccione las opciones oportunas para Modo Color, Exposición, Tipo de Imagen Original y Resolución.
Escanear a memoria ext.: Configuración de Estado Inicial | Seleccione las opciones para Modo Color, Formato de Archivo, Páginas específicas por archivo, Exposición, Tipo de Imagen Original y Resolución.
Impresiones (Archivo de Documentos) | Defina la bandeja de salida predeterminada para la impresión de archivos de documentos.
CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
Modo de Caracteres Grandes | Active esta opción para mostrar caracteres grandes en la pantalla del modo de configuración.
Configuración detector de Tamaño Original | Seleccione si van a detectarse los tamaños en pulgadas o AB, o bien, desactive la detección en el cristal de exposición.
Configuración del Idioma de Pantalla | Seleccione el idioma de la pantalla.
Cambiar cantidad de visualización de juegos para estado del trabajo | Seleccione si desea mostrar el número de juegos en curso o de juegos restantes como el estado de trabajos.
Ajuste Teclas de Función | Defina el tiempo de pulsación de las teclas y el valor de repetición automática de teclas.
Tiempo de Detección de Pulsación Continuada | Seleccione un tiempo para detectar como pulsación continuada la pulsación de las teclas.
Conf. de Intervalo de Pulsación Doble | Seleccione un intervalo para detectar una pulsación doble (dos veces).
Sonido de Sensor de Teclas | Defina el sonido que harán las teclas al pulsarlas.
Selección de Teclado | Seleccione el idioma que aparece en el teclado.
Aj. patrón pantalla | Seleccione el patrón de color utilizado en el panel táctil.
Imprimir autom. los trabajos guard. después de inicio sesión | Cuando la retención está activada en el controlador de la impresora y los datos de impresión se han almacenado en la cola, estos se imprimirán automáticamente si el usuario que ha activado la retención inicia sesión.
Configuración de Tecla Personalizada | Seleccione usar la configuración del sistema o utilice la configuración de tecla personalizada registrada para aplicar la configuración de tecla personalizada.
Configuración de la pantalla de inicio | Seleccione usar la configuración del sistema o utilice la configuración de la pantalla de inicio almacenada para aplicar la configuración de la pantalla de inicio.
Ajuste Previsualización
Visual. Lista/Vista en miniatura Predeterminada | Seleccione la visualización de miniaturas predeterminada de los datos recibidos que han de gestionarse en modo de fax o Internet fax.
Recuperación de archivo del archivo de documentos | Seleccione la visualización predeterminada para el archivo de documentos.

Sólo se puede configurar en el modo de configuración (versión Web). No se puede configurar en el panel táctil de la máquina.
Volver arriba