# REALIZACIÓN DE COPIAS EN FORMATO DE FOLLETO(COPIA DE FOLLETO)

## Visión general

Las copias realizadas con la función "Copia de Folleto" se pueden plegar por el centro para crear un libro.
Esta función resulta útil para distribuir las copias de manera que pueda obtenerse un folleto atractivo.
Copia en formato de folleto utilizando 8 páginas de un original
Lado de encuadernado

- Para realizar copias en folleto de un libro u otro original encuadernado, use la función de copia de libro.
- Cuando se selecciona la función Copia de Folleto, se selecciona automáticamente el modo de copia a dos caras. Cuando se selecciona una configuración que impide una realización de copia a dos caras, la función de copia de folleto no se puede utilizar.
- Escanee los originales en orden desde la primera página hasta la última. La máquina ajustará automáticamente el orden de copia. Se copiarán cuatro originales en cada hoja de papel. Se incluirán páginas en blanco automáticamente al final de las copias de folleto si el número de páginas del original no es múltiplo de cuatro.
- Si se encuentra instalado un finalizador de encuadernado, puede seleccionar [Ordenar Grapas] y configurar la encuadernación (grapa cada juego de copias en dos posiciones en el centro del papel).
  - CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN ORDENAR GRAPAS

Para grapar las copias automáticamente cuando la función Copia de Folleto está activada:
Desde el "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Copia] → [Configuración de Copia] → [Encuadernado Automático].
Esta opción se usa para activar automáticamente la función Encuadernador cuando Copia de Folleto está activada y hay instalado un finalizador de encuadernado. Para realizar copias en folleto sin graparlas cuando la opción [Encuadernado Automático] se encuentra activada, pulse la tecla [Ordenar Grapas]. A continuación, seleccione [Copia de Folleto] y pulse la tecla [Off] en la pantalla de encuadernado.

## Funcionamiento

Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Si los originales son a dos caras, colóquelos en la bandeja de alimentación de documentos.
Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Copia de Folleto].
Seleccione el borde de encuadernación.
Para cancelar la configuración de grapado del folleto:
Pulse la tecla [Off].
Pulse la tecla [Orig. a una cara] o la tecla [Orig. doble cara], según corresponda al original.
Si no va a insertar una portada, vaya al paso 6.
Si va a insertar una portada, pulse la tecla [Ajuste de La Portada] y, después, pulse la tecla [On].
Para cambiar la bandeja de entrada de la portada:
Pulse la tecla [Bandeja de Papel] para mostrar la pantalla de selección de bandeja.
Pulse la bandeja de entrada de la portada en la pantalla de selección de bandeja.
Para obtener más información, consulte "SELECCIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL PARA LA REALIZACIÓN DE COPIAS".
Si se va a copiar en la portada, no se pueden usar hojas de etiquetas, película para transparencias ni papel con pestañas.
Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba