# CONFIGURACIÓN DEL MODO DE BAJO CONSUMO

El consumo de energía de la máquina se puede reducir con la configuración del modo de bajo consumo. Aunque la configuración de cada función se puede cambiar por separado, la máquina tiene el "Modo normal" y el "Modo de bajo consumo" para permitir el cambio simultáneo de las opciones de configuración.

Elemento | Descripción
--- | ---
Modo normal | Permite un manejo sencillo de la máquina con un consumo de energía reducido.
Modo de bajo consumo | Minimiza el consumo de energía de la máquina.
Seguir las Conf. del Sistema | Se aplica la configuración de ahorro de energía por separado.

Los valores de configuración aplicados por cada modo son los siguientes.

Ahorro de Energía | Modo normal | Modo de bajo consumo
--- | --- | ---
Escaneado de bajo consumo | Encendido (Sólo modos de envío) | Encendido (Todos los modos excepto copia)
Temporizador de desconexión automática | Cambiar hora transición por hora día.:Auto. | Hora de transición fija.:Encendido (1min.)
Activar modo desconexión auto de energía en cuanto termine el trabajo remoto. | Apagado | Encendido
Configuración de Modo Precalentamiento | 1 min. | 1 min.
Desactivar la visualización del panel durante el modo de precalentamiento | Encendido | Encendido

Las opciones de ahorro de energía de la configuración de gestión de energía no se aplican cuando se utilizan los modos normal o de bajo consumo.
Volver arriba