# AJUSTES DE ENRUTAMIENTO DE ENTRADA

## Visión general

Los datos de fax y de Internet fax recibidos pueden reenviarse de acuerdo con la tabla de reenvío almacenada.
Cuando esta función está activada, los faxes de Internet recibidos pueden reenviarse a la dirección de correo electrónico especificada, sin necesidad de imprimirlos.
Registro de la Tabla de Reenvío
Es posible almacenar o modificar la tabla de reenvío de datos que contiene la configuración de reenvío de los datos recibidos.
Pueden almacenarse hasta 50 tablas de reenvío de datos.
Una sola tabla de reenvío puede almacenar hasta 500 conjuntos de combinaciones de número de remitente y dirección de origen.
Pueden almacenarse hasta 1000 destinos entre todas las tablas de reenvío de datos.
Y pueden almacenarse hasta 100 destinos de datos de FTP/Escritorio/Carpeta de red.

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre de la Tabla de Reenvío | Introduzca un nombre para la tabla de reenvío.
Selección de Línea de Recepción | Selecciona una línea de recepción de datos.
Configuración del Número o Dirección del Remitente | Seleccione el número de facsímil del remitente o bien la dirección de Internet fax. Antes de seleccionar un número de remitente o una dirección, almacene la dirección o número de destino. Para reenviar todos los datos recibidos, seleccione [Reenviar Todos los Datos Recibidos].
Agregar | Introduce su selección.
Número o Dirección del Remitente Usados en la Tabla de Reenvío | Muestra la dirección que se ha seleccionado mediante la tecla [Agregar].
Borrar | Borra la dirección seleccionada.
Destino 1/2/3 | Puede configurar el destino y la fecha de reenvío. Condiciones de reenvío: Configure las condiciones de reenvío de datos. Día de la semana: Seleccione un día de la semana para iniciar el reenvío de datos. Hora de reenvío: Configure una hora de reloj para iniciar el reenvío de datos. Hora de inicio: Configure una hora para iniciar el reenvío de datos. Hora de finalización: Configure una hora para finalizar el reenvío de datos. Formato: Seleccione un formato para los datos de reenvío.
Configuración de Destino | Muestra una lista de las direcciones que pueden establecerse como destino. Para seleccionar un destino configúrelo como .
Configuración de Destino (Entrada directa) | Introduzca el nombre del destino directamente. Pulse la tecla [Agregar a destinos de reenvío] para agregar el destino a la lista.

Registro del Número o Dirección del Remitente
Almacena la nueva dirección o número de remitente para utilizarlos en direccionamiento interno.

Elemento | Descripción
--- | ---
Dirección a Escribir | Muestra la dirección o el número de remitente que se ha introducido.
Número de Fax | Introduzca un número de facsímil para almacenar como remitente. Si se introducen varios números de remitente, han de separarse entre sí mediante un punto y coma (;) o una coma (,). Al pulsar la tecla [Búsqueda de direcciones global] aparece la ventana de búsqueda de direcciones global.
Dirección de I-Fax | Introduzca una dirección de Internet fax para almacenar como remitente. Si se introducen varios números de remitente, han de separarse entre sí mediante un punto y coma (;) o una coma (,). Al pulsar la tecla [Búsqueda de direcciones global] aparece la ventana de búsqueda de direcciones global.
Borrar | Borra la dirección o el número de remitente que se ha seleccionado.
Añadir a Lista | Agrega a la lista el número de remitente que se ha introducido.

Configuración de Administración
Almacena la configuración de administración que debe usarse para direccionamiento interno.

Elemento | Descripción
--- | ---
Direccionamiento Interno | Configura la función de direccionamiento interno.
Desactivar el Registro de la Tabla de Reenvío | Desactiva el registro de la tabla de reenvío.
Desact. Modif./Elim. La tabla siguiente | Desactiva la modificación de la tabla de reenvío.
Desactivar el Cambio de la Condición del Reenvío | Desactiva la modificación de las condiciones para el reenvío de datos.
Desactivar la Configuración de Reenvío Temporal en el Panel de Control | Desactiva una configuración temporal para el reenvío de datos desde el equipo.
Configuración de Estilo de Impresión | Configura el estilo de impresión de los datos recibidos. Si ha seleccionado las opciones [Siempre guardar] o [Guardar sólo con error], introduzca un nombre de archivo.
Juego Predefinido de Caracteres | Establezca los caracteres que se añadirán al nombre de archivo cuando se guarde un archivo. Cuando "Carácter 1" y "Carácter 2" están establecidos en "Denominación de archivos Nº 1 a Nº 7", los caracteres establecidos se añaden al nombre de archivo. Introduzca hasta 64 caracteres de dos bytes/un byte.
Denominación de archivos Nº 1 a Nº 7 | Establezca la información incluida en el nombre de archivo cuando se guarde un archivo.
Cuando esté guardado en la libreta de direcciones, cambiar el nombre del remitente por el nombre de contacto | Cuando el remitente de los datos esté guardado en la libreta de direcciones, la información del remitente cambiará al nombre guardado en la libreta de direcciones.

## Funcionamiento

Active la función [Direccionamiento Interno].
Pulse [Configuración de Administración] en el menú.
Active la función [Direccionamiento Interno] desde la pantalla de configuración.
Almacene la dirección o el número de remitente.
Pulse [Registro del Número o Dirección del Remitente] en el menú.
Introduzca la dirección o el número de remitente que desee almacenar.
Si desea reenviar todos los datos recibidos, no es necesario almacenar por separado la dirección y el número de remitente.
Almacene una tabla de reenvío.
Pulse [Ajustes de enrutamiento de entrada] en el menú.
Pulse la tecla [Agregar] en la pantalla que aparece.
Cuando aparezca la pantalla [Registro de Tabla], almacene la tabla de reenvío.
Active la tabla de reenvío almacenada.
Pulse [Ajustes de enrutamiento de entrada] en el menú.
Establezca el nombre de la tabla de reenvío que desea activar en . Para especificar las condiciones de reenvío, seleccione [Reenvío en función de las condiciones de los destinos de reenvío 1-3] y también [Siempre reenviar] o [Reenviar en el Día y Hora Seleccionados]. Si ha seleccionado la opción [Reenviar en el Día y Hora Seleccionados], puede configurar con antelación la fecha y la hora para el reenvío.
Volver arriba