# IMPRESIÓN EN SOBRES EN UN ENTORNO MACINTOSH

## Visión general

Es posible utilizar la bandeja bypass para la impresión en sobres.

- Para saber qué tipos de papel se pueden usar en la bandeja bypass, consulte "TIPOS DE PAPEL APLICABLES".
- Para saber cómo cargar papel en la bandeja bypass, consulte "CARGA DE PAPEL EN LA BANDEJA BYPASS".
- Para obtener más información sobre el procedimiento para cargar el papel, consulte "ALIMENTACIÓN DE PAPEL EN UN ENTORNO MACINTOSH".
- Cuando se utilizan soportes como sobres, que solamente se pueden cargar con una orientación específica, es posible rotar la imagen 180 grados. Para obtener más información, consulte "ROTACIÓN DE 180 GRADOS DE LA IMAGEN DE LA IMPRESIÓN (ROTAR 180 GRADOS)".
- Se recomienda realizar una impresión de prueba para ver el resultado antes de utilizar un sobre.

## Funcionamiento

Seleccione el tamaño del sobre en las opciones de configuración correspondientes de la aplicación ("Configuración de página" en la mayoría de los casos) y lleve a cabo los pasos siguientes.
Seleccione el tamaño del sobre en el menú "Tamaño del papel" de la pantalla de configuración de página y haga clic en el botón [OK].
Seleccione [Alimentador de papel] en la ventana de configuración de la impresión.
Seleccione [Band. Bypass (Sobre)] en el menú "Todas las páginas desde".
Establezca el tipo de papel de la bandeja bypass como [Sobre] y cargue un sobre en la bandeja bypass.
Volver arriba