# ADICIÓN DE SU INFORMACIÓN DE REMITENTE A LOS FAXES(ENVÍO I-FAX PROPIA DIR.)

La información del remitente (fecha, hora, nombre del remitente, dirección del remitente, número de páginas) se añade automáticamente a la parte superior del archivo que transmita.
Esta función no puede utilizarse en los modos de escaneado o de entrada de datos.
Ejemplo de información del remitente impresa

1. (1) Fecha, hora: la fecha y la hora de la transmisión.
2. (2) Nombre del remitente: el nombre del remitente programado en la máquina.
3. (3) Dirección de origen.
4. (4) Números de página: número de página/páginas totales.

- Almacenamiento y configuración de la información del remitente
  - Fecha, hora: en "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Reloj].
  - Nombre del remitente: en "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Nombre y número propio definido] → [Registro de Datos del Remitente]. Si va a utilizar la función de envío de la propia dirección en I-Fax, no olvide configurar esta información.
  - Números de página: seleccione si incluir o no números de páginas mediante [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. de Internet Fax] → [Configuración de Envío] → [Número de página de impresión en receptor] en "Modo Configuración".
- Posición de la información del remitente
  - La información del remitente se imprime en la parte superior de los datos de la imagen escaneada. Esto hace que los datos de la transmisión sean más largos que el tamaño de escaneado, de modo que es posible que se produzca una reducción o una división en dos páginas al imprimirse en la máquina receptora.

Volver arriba