# ALMACENAMIENTO DE TAMAÑOS DE ORIGINAL FRECUENTES

## Visión general

Puede almacenar los tamaños de original no estándar que utilice con frecuencia. En esta sección se describe cómo almacenar, recuperar, cambiar y eliminar los tamaños de original no estándar.

- El tamaño de original almacenado se mantendrá, aunque se apague la alimentación principal.
- Se pueden almacenar hasta 12 tamaños de original no estándar.

## Funcionamiento

- Almacenamiento de tamaños de original (edición/borrado)
- Recuperación de un tamaño de original almacenado

Almacenamiento de tamaños de original (edición/borrado)
Pulse la tecla [Original].
Pulse la ficha [Tamaño Person.].
Pulse la tecla [Guardar/Borrar].
Pulse una tecla
() para almacenar un tamaño de original personalizado.
Pulse una tecla que no muestre un tamaño.
Para editar o borrar una tecla almacenada anteriormente:
Pulse la tecla que desee editar o borrar. Aparecerá la siguiente pantalla.

- Para editar la tecla, pulse la tecla [Modificar] y vaya al siguiente paso.
- Para borrar la tecla, pulse la tecla [Eliminar]. Asegúrese de que el tamaño de original se haya borrado y pulse la tecla .

Especifique el tamaño del original.

- Pulse las áreas que muestran los tamaños de ancho y de alto respectivamente, e introduzca los tamaños mediante las teclas numéricas.
- Resulta útil emplear para ajustar con precisión el tamaño introducido.

Pulse la tecla [OK].
Una vez haya establecido la configuración, pulse la tecla y compruebe que la tecla del tamaño almacenado en la pantalla del original se ha añadido correctamente. Después de haberlo comprobado, pulse .
Para cancelar la operación
Pulse la tecla [BT].

Recuperación de un tamaño de original almacenado
Pulse la tecla [Original].
Pulse la ficha [Tamaño Person.].
Pulse la tecla del tamaño de original que desea recuperar.
Una vez haya seleccionado la tecla del tamaño de original, pulse la tecla .
En la pantalla inicial, compruebe que el tamaño especificado se muestra en la tecla [Original].
Para cancelar la operación
Pulse la tecla [BT].
Volver arriba