# TRABAJOS DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN COMPLETADOS

Un trabajo de transmisión normal se pasa a la lista de trabajos cuando la transmisión finaliza. El campo de estado muestra entonces "Env. correc.". Sin embargo, los trabajos de Internet Fax tales como recepción, transmisión con temporizador, reintentos y reenvío se muestran en la pantalla de estado del trabajo del siguiente modo:
Trabajo de recepción
Durante la recepción de Internet Fax, el campo de estado muestra "Recibiendo" en la lista de cola de trabajos. Una vez completada la recepción, el trabajo se desplaza a la lista de trabajos completados y en el campo de estado aparece "En Memoria". Una vez completada la impresión de Internet Fax, el estado cambia a "Recibido".
Trabajos de transmisión con temporizador
Al final de la lista de la cola de trabajos, aparece un trabajo de transmisión con temporizador, hasta que llega la hora especificada.
El trabajo se imprime a la hora especificada y pasa a la lista de trabajos completados. Si se imprime otro trabajo a la hora especificada, se da prioridad al trabajo que se está imprimiendo sobre el trabajo con temporizador.
Trabajo de transmisión de Internet Fax en el que se ha especificado la solicitud del informe de recepción
Si en un trabajo de transmisión de Internet Fax se ha especificado la solicitud del informe de recepción (excepto si es un trabajo de transmisión de SMTP directo), el trabajo pasa al modo de espera en la parte inferior de la pantalla de cola de trabajos una vez completada la transmisión. "Completado a la espera" aparece en el campo de estado.
Esta pantalla cambia a la pantalla de completado una vez que se ha recibido un informe de recepción por correo electrónico o si no se ha podido recibir en el tiempo especificado previamente.
Trabajos de recepción cuando la opción de ajustes de enrutamiento de entrada está habilitada
Cuando la opción de ajustes de enrutamiento de entrada está habilitada, los trabajos de recepción se gestionan del modo siguiente dependiendo de la configuración de impresión.

- REENVÍO DE DATOS RECIBIDOS A DESTINOS PREDEFINIDOS (Ajustes de enrutamiento de entrada)

No se han imprimido los datos recibidos
Cuando se están recibiendo datos, en la lista de la cola de trabajos se muestra "Recibiendo". Una vez finalizada la recepción, el estado cambia a "A la espera".
El fax de Internet recibido se imprime
Cuando la recepción finaliza, el campo de estado muestra "En Memoria" en la lista de trabajos completados. Una vez impreso el fax, el estado cambia a "Recibido". A continuación se añade un trabajo para el que el campo de estado muestra "A la espera" en la lista de la cola de trabajos. Cuando finaliza el reenvío del fax recibido, el campo cambia a "Adelante OK".
Volver arriba