# OMISIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO EN UN ORIGINAL (OMITIR PÁGINA EN BLANCO)

## Visión general

Si el original escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite a fin de copiar únicamente las páginas que no estén en blanco.
Si se escanea un original que tenga una cara en blanco, las páginas en blanco se omitirán para la copia a dos caras.

Dependiendo del original, es posible que se detecten algunas páginas que no estén en blanco como si lo estuvieran, y que por lo tanto no se copien, al igual que es posible que se detecten algunas páginas en blanco como si no lo estuvieran, y que se copien.

## Funcionamiento

1. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Omitir Página en Blanco]

3. #### Pulse la tecla [Omitir Página en Blanco] o la tecla [Omitir Blanco y Sombra Fondo]

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de omisión de páginas en blanco:

   Pulse la tecla [Off].

4. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

5. #### Pulse la tecla [Inicio]

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

6. #### Compruebe el mensaje de confirmación y pulse la tecla [Ejecutar] para empezar a copiar

   En la pantalla de confirmación, el número de hojas originales escaneadas aparece en (A), el número de caras escaneadas aparece en (B), y el número de copias, excluidas las páginas en blanco, aparece en (C). Por ejemplo: si se escanean cinco hojas originales que incluyen dos páginas en blanco se escanean con escaneado dúplex, (A) mostrará "5", (B) mostrará "10" y (C) mostrará "8".

Volver arriba