# ADICIÓN DE UNA IMAGEN REGISTRADA A UN ORIGINAL (IMAGEN PERSONALIZADA)

## Visión general

Esta función añade una imagen registrada en la máquina a un original para realizar una copia. Es preciso registrar cada imagen desde el controlador de impresora hasta la máquina. Consulte "REGISTRO DE UNA IMAGEN PERSONALIZADA".

- Una imagen personalizada se copia con el tamaño que se ha registrado. El tamaño permanece invariable incluso cuando la tasa de copia se amplía o reduce.
- No se puede especificar una imagen personalizada distinta para cada página.

Combinación de la imagen personalizada con otras funciones

Otras funciones | Operaciones de imagen personalizada
--- | ---
Desplazamiento del Margen | El rango del margen se desplaza antes de imprimir.
Cop. Pág. Dual | Se imprime una imagen personalizada por hoja.
Portadas/Inserciones | Se basa en la configuración de la imagen personalizada.
2-Up | Se imprime una imagen personalizada por cada juego de páginas.
Copia Pestaña | Se imprime una imagen personalizada con independencia de la configuración de desplazamiento de la imagen.
Perforación de tarjeta | Se imprime una imagen personalizada por hoja.
Imagen Espejo | Se imprime una imagen personalizada sin inversión de imagen en espejo.
Dorso B/N | Se imprime una imagen personalizada sin inversión en B/N. Sin embargo, la siguiente condición se establece al imprimirse en un fondo oscuro. Sello personalizado: se imprime en blanco Marca de agua personalizada: se imprime sin color blanco
Centrar | Se imprime una imagen personalizada sin centrado.
Menú del sello | Se imprime una imagen personalizada en el menú del sello.
Repet. Foto | No se puede combinar
Alargamiento Multipágina | No se puede combinar
Ocultar patrón de impresión | Se imprime una imagen personalizada bajo una impresión de patrón oculto.
Repetir diseño | No se puede combinar
Colocar Imagen | Se imprime una imagen personalizada en la posición del original independientemente de la configuración de colocación de imagen.
División de libro | Se imprime una imagen personalizada por hoja.
Copia tándem | Se imprime una imagen personalizada cuando la imagen personalizada con el mismo nombre de archivo se registra tanto en la máquina principal como en la cliente. Si la imagen personalizada no está registrada, se copiará en lugar de imprimirse.

## Funcionamiento

1. #### Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa]

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Imagen personalizada]

3. #### Pulse la tecla [Sello personalizado] o [Marca de agua personalizada]

4. #### Pulse la tecla [Imagen] y seleccione una imagen

   Seleccione una o varias imágenes en miniatura entre la selección disponible.

5. #### Establezca [Página de Impresión] u [Original]

   Para información sobre la configuración, consulte a continuación "Configuración de la imagen personalizada".
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de imagen personalizada:

   Pulse la tecla [Off].

6. #### Compruebe la imagen de previsualización en la pantalla de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

7. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

### Configuración de la imagen personalizada

Para un sello personalizado

Descripción | Descripción
--- | ---
Página de Impresión | Especifique una o varias páginas para la impresión. Primera Página o Todas las Páginas
Posición de impresión | Especifique una posición para la impresión.
Originales | ORIENTACIÓN DEL ORIGINAL | Especifique la orientación del original.
Tipo de Original a Dos Caras | Especifique el borde de encuadernación para un original a dos caras. Seleccione Libro o Bloc.
Ángulo | Especifique la esquina de la imagen. Seleccione una opción entre 0 grados, -90 grados, 90 grados y 180 grados.

Para una marca de agua personalizada

Descripción | Descripción
--- | ---
Patrón de Impresión | Transparente: hace que la imagen del original sea transparente para la copia de sello. Superposición: oculta una marca de agua añadida a la imagen del original para la copia de sello.
Exposición | Seleccione la exposición de entre nueve niveles.
Página de Impresión | Seleccione la opción Primera Página o Todas las Páginas.
Posición de impresión | Especifique una posición para la copia de sello.
Originales | ORIENTACIÓN DEL ORIGINAL | Especifique la orientación del original.
Tipo de Original a Dos Caras | Especifique el borde de encuadernación para un original a dos caras. Seleccione Libro o Bloc.
Ángulo | Seleccione una opción entre 0 grados, -90 grados, 90 grados y 180 grados.

Volver arriba