# RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE COPIA ALMACENADA (LLAMADA AL PROGRAMA)

## Visión general

Esta función almacena diversas configuraciones de manera colectiva en forma de un programa. Si almacena un programa, luego puede recuperarlo fácilmente y volver a usarlo.
Por ejemplo, imagine que se copian dibujos CAD de tamaño A3 (11" × 17") una vez al mes para su archivo con las siguientes opciones de configuración:

- Los dibujos CAD de tamaño A3 (11" × 17") se reducen a tamaño A4 (8-1/2" × 11").
- Para reducir el consumo de papel a la mitad, se realizan copias a dos caras.
- Se usa la función de desplazamiento de margen para generar un margen en el que quepan los orificios de perforación.

Si no hay almacenado un programa de trabajo | Si hay almacenado un programa de trabajo
--- | ---
Configura la reducción de A3 (11" × 17") a A4 (8-1/2" × 11") Cambia la configuración de exposición Configura la copia a dos cara Configura los márgenes Configura los orificios de perforación Pulse la tecla [Inicio] | Selecciona la configuración de copia Pulse la tecla [Inicio]
Este método requiere varias configuraciones y lleva algo de tiempo. Además, puede provocar un error de configuración. | Este método no requiere varias configuraciones y es rápido. Además, puede realizar una copia sin que haya errores de configuración.

- Pueden almacenarse hasta 48 programas.
- Las opciones de configuración de los programas permanecen registradas aunque se apague la alimentación principal.
- Para almacenar un programa
  Pulse la tecla [Registro de Programa] que aparece en el panel de acciones cuando trabaja con cualquier pantalla de modo.
  - ALMACENAMIENTO DE UN PROGRAMA

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Llamada al programa] en el panel de acciones

   Si pulsa la tecla [Añadir a Favoritos] o la tecla [Registrar en Inicio] en el panel de acciones, puede registrar una tecla de acceso directo al programa.

2. #### Pulse la tecla del programa que desee recuperar

   Se aplicará la configuración almacenada del programa.

Volver arriba