# REALIZACIÓN DE COPIAS EN FORMATO DE FOLLETO (COPIA DE FOLLETO)

## Visión general

Las copias realizadas con la función "Copia de Folleto" se pueden plegar por el centro para crear un libro.
Escanee los originales en orden desde la primera página hasta la última. La máquina ajustará automáticamente el orden de copia. Se copiarán cuatro originales en cada hoja de papel. Se incluirán páginas en blanco automáticamente al final de las copias de folleto si el número de páginas del original no es múltiplo de cuatro.
Esta función resulta útil para distribuir las copias de manera que pueda obtenerse un folleto atractivo.
Copia en formato de folleto utilizando 8 páginas de un original
Borde de encuadernación

- Para realizar copias en folleto de un libro u otro original encuadernado, use la función de copia de libro.
- Cuando se selecciona la función Copia de Folleto, se selecciona automáticamente el modo de copia a dos caras. Cuando se selecciona una configuración que impide una realización de copia a dos caras, la función de copia de folleto no se puede utilizar.
- Si se encuentra instalado un finalizador grapador, puede configurar la encuadernación (grapar cada juego de copias en dos posiciones en el centro del papel).
  - ENCUADERNACIÓN DE COPIAS ORDENADAS

###### Para grapar las copias automáticamente cuando la copia de folleto está activada:

En el "modo de configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Copiar Configuración de Función] → [Copiar Configuración de Función] → [Encuadernado Automático].
Si está activado el [Encuadernado Automático], las copias se grapan automáticamente al activar la copia de folleto. Si está desactivado el [Encuadernado Automático], las copias de folleto se realizan sin graparlas.

## Funcionamiento

1. #### Coloque un original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN
   Use el alimentador de documentos automático para colocar un original a dos caras.

2. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Copia de Folleto]

3. #### Seleccione el borde de encuadernación

   ###### Para cancelar la opción de copia de folleto:

   Pulse la tecla [Off].

4. #### Pulse la tecla [A una Cara] o la tecla [Doble cara] como corresponda al original

5. #### Si va a insertar una portada, pulse la tecla [Ajuste de La Portada] y, a continuación, pulse la tecla [On]

   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
   Para cambiar la bandeja de entrada de la portada:
   Pulse la tecla[Bandeja de Papel] para mostrar la pantalla de selección de bandeja.
   Pulse la bandeja de entrada de la portada en la pantalla de selección de bandeja.
   Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DEL PAPEL" y "CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS".
   Si se va a copiar en la portada, no se pueden usar hojas de etiquetas, película para transparencias, papel con pestañas ni papel satinado.

6. #### Pulse la tecla [Previsualización] y compruebe la imagen de previsualización

   ###### Para cancelar todas las opciones de configuración:

   Pulse la tecla [CA].

7. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la copia

   ###### Para realizar dos o más juegos de copias:

   Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.

Volver arriba