# BANDEJAS DE GRAN CAPACIDAD

## Visión general

Utilice las bandejas de gran capacidad para realizar impresiones extensas que no se pueden procesar utilizando la bandeja normal.
Las bandejas de gran capacidad almacenan un máximo de 5000 hojas de papel (2500 hojas para la bandeja 5 y 2500 para la bandeja 6) de tamaños entre A3W (12" × 18") y B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).

- Además de papel normal, en las bandejas de gran capacidad se pueden cargar otros soportes especiales, tales como papel con pestañas o transparencias.
  Para cargar papel con pestañas, debe instalarse la guía destinada a tal efecto.
- Si ha cargado un tipo de papel diferente al que se había cargado anteriormente, asegúrese de comprobar la configuración en "Modo Configuración".

###### Para comprobar el tipo de papel que se va a colocar en la bandeja:

En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Config.Band. de Papel].
No coloque objetos pesados en la bandeja ni ejerza presión sobre ella.

## Funcionamiento

1. #### Pulse el botón de funcionamiento

   El botón de funcionamiento parpadea y el compartimento del papel de la bandeja desciende hasta la posición de carga del papel. Espere hasta que se apague la luz del botón de funcionamiento.

   No extraiga la bandeja hasta que no se apague la luz. Si extrae la bandeja por la fuerza mientras el botón se ilumina o parpadea, la máquina puede averiarse.

2. #### Extraiga la bandeja de papel

   Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.

3. #### Cargue el papel

   Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 2.500 hojas).

   Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.

4. #### Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina

   Empuje la bandeja firmemente hasta que quede introducida del todo en la máquina. El compartimento del papel sube después de encajar la bandeja.
   El botón de funcionamiento parpadea mientras el compartimento del papel sube. El botón se ilumina cuando el compartimento del papel ha subido.

### Carga del papel con pestañas

1. #### Retire la guía para papel con pestañas

   La guía se almacena en la bandeja superior.

2. #### Introduzca el papel con pestañas en la bandeja

   Coloque el papel con pestañas con la cara de impresión hacia arriba, de modo que las pestañas queden hacia la derecha.

   Mire la siguiente ilustración y ajuste la posición de las pestañas del papel.

3. #### Coloque la guía para papel con pestañas

   Coloque la guía encima del papel con pestañas.

4. #### Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla en la máquina y establezca el papel con pestañas como tipo de papel

   Por medio de "Conf. Band. de Papel" en las configuraciones del sistema, establezca el papel con pestañas como tipo de papel.

   ###### Para establecer el papel con pestañas como tipo de papel:

   En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Config.Band. de Papel].

### Cambio del tamaño de papel

1. #### Afloje el tornillo de la guía del papel

2. #### Deslice la placa de la guía del papel

   Deslice la placa hasta que aparezca la línea roja en el centro de la ventana de tamaño de la placa.
   Ambas placas, la más próxima y la del otro extremo, se deslizan al deslizar una de las dos.

3. #### Ajuste la guía del papel al tamaño de papel que se va a utilizar

   Deslice la guía del papel hacia delante o atrás hasta que aparezca la marca del tamaño del papel que se va a utilizar ( o ) en la ventana de tamaño de la placa.
   Ambas placas, la más próxima y la del otro extremo, se deslizan al deslizar una de las dos.

4. #### Asegure la guía del papel

   (1) Deslice la placa de la guía del papel.
   Deslice la placa hasta que aparezca el tamaño de papel que se va a utilizar en la ventana de tamaño de la placa.
   Ambas placas, la más próxima y la del otro extremo, se deslizan al deslizar una de las dos.
   (2) Apriete el tornillo de la guía del papel.
   Apriete los tornillos de la guía del papel más próxima y la del otro extremo.

5. #### Cambie la guía del papel de la derecha al tamaño de papel que se va a utilizar

   (1) Mientras sujeta el bloqueo de la guía del papel, deslice la guía del papel hasta el tamaño de papel que se va a utilizar.
   (2) Libere el bloqueo de la guía del papel.
   (3) Mueva la guía del papel ligeramente a derecha e izquierda para que quede bloqueada en su sitio.
   Oirá un "clic" cuando la guía del papel quede bloqueada.

6. #### Establezca el tamaño y el tipo de papel

   Asegúrese de establecer el tamaño y tipo de papel mediante la selección de [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Config. Band. de Papel].
   Si la configuración del tamaño de papel no se define correctamente, no funcionará correctamente la selección automática del papel y la impresión podría realizarse en un tamaño o tipo de papel equivocado o podría producirse un atasco de papel.

Volver arriba