# EXTERIOR

En esta sección se describen los nombres y las funciones de las distintas partes del exterior de la máquina.
Pulse el nombre para que aparezca información.

×
Alimentador de documentos automático
Introduce y escanea automáticamente varios originales. Pueden escanearse automáticamente ambas caras de los originales a dos caras de una vez.
-ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Portada
Abra esta tapa para retirar el papel atascado o para activar o desactivar el interruptor de alimentación principal.
×
Indicador de estado*
Se indica el estado de la máquina.
-INDICADORES DE ESTADO
×
Panel de control
Este panel incluye el botón [Encendido], el botón/indicador [Ahorro de Energía], el botón [Pantalla de inicio], el botón de alimentación principal y el panel táctil. Utilice el panel táctil para controlar cada una de estas funciones.
-PANEL DE CONTROL
×
Módulo perforador*
Perfora y entrega el papel.
×
Puerto USB (Tipo A)
Se utiliza para conectar un dispositivo USB, como un dispositivo de memoria USB, a la máquina.
Utilice un cable USB apantallado.
Compatible con USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Teclado
Utilícelo como sustituto del teclado de software que se muestra en el panel táctil. Cuando no está en uso, se puede guardar debajo del panel de control.
-NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL TECLADO DE SOFTWARE
×
Bandeja 1
Almacene papel en esta bandeja. Pueden insertarse hasta 1.200 hojas.
-BANDEJA 1/2
×
Bandeja 2
Almacene papel en esta bandeja. Pueden insertarse hasta 800 hojas.
-BANDEJA 1/2
×
Bandeja 3
Almacene papel en esta bandeja. Pueden insertarse hasta 500 hojas.
-BANDEJA 3/4
×
Bandeja 4
Almacene papel en esta bandeja. Pueden insertarse hasta 500 hojas.
-BANDEJA 3/4
×
Bandeja 5 (MX-LC11)*
Almacene papel en esta bandeja. Pueden insertarse hasta 3.500 hojas.
-BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD
×
Bandeja bypass*
Utilice esta bandeja para introducir el papel manualmente.
Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" × 11"R, extraiga la extensión de la bandeja.
-BANDEJA BYPASS
×
Módulo de corte*
Corta el excedente de papel tras una operación de encuadernado.
×
Finalizador grapador (grapado de 100 hojas)*
Grapa y pliega el papel.
-FINALIZADOR GRAPADOR (GRAPADO DE 100 HOJAS)
×
Finalizador (grapado de 100 hojas)*
Grapa y entrega el papel.
-FINALIZADOR (GRAPADO DE 100 HOJAS)
×
Unidad de corrección del arrugado*
Perfora y entrega el papel.
×
Bandeja de tóner
This tray contains toner cartridge. Cuando el tóner del cartucho se queda sin la cola cartucho se agotó debe ser reemplazado.
-CARTUCHO DE TÓNER

×
Bandejas de gran capacidad*
Almacene papel en esta bandeja. Se pueden almacenar hasta 2.500 hojas en cada bandeja.
-BANDEJAS DE GRAN CAPACIDAD
×
Bandeja bypass*
Utilice esta bandeja para introducir el papel manualmente.
Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" × 11"R, extraiga la extensión de la bandeja.
×
Carro de papel*
Es un carro que se instala en el apilador de alta capacidad. Resulta muy útil cuando se tiene un gran número de hojas de salida.
×
Unidad de inserción*
Se pueden cargar en él portadas y hojas de inserción que haya que insertar en hojas impresas.
Mediante la función de acabado manual, puede introducir directamente papel en el finalizador o el finalizador grapador con el objetivo de graparlo, perforarlo o plegarlo.
×
Unidad de plegado*
Esta unidad pliega y entrega el papel.
×
Apilador de alta capacidad*
Esta unidad resulta muy útil cuando se saca un gran número de copias. Se puede cargar un máximo de 5.000 hojas de papel.
También puede conectar dos unidades.
-APILADOR DE ALTA CAPACIDAD
* Opcional
Volver arriba