# LISTA DE AJUSTES DE SEGURIDAD

## Visión general

La siguiente lista incluye los elementos del modo de configuración, la configuración predeterminada de fábrica y las restricciones para cada elemento.
En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles.
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador

Elemento | Configuración predeterminada | U | A
--- | --- | --- | ---
| Configuración de Seguridad
| Restringir el acceso a la página web del dispositivo mediante contraseña
| - | Nº | Sí
| Cambiar contraseña
| - | Nº | Sí
| Control de Puerto
| Nº | Sí
| Puerto de servidor
| Nº | Sí
| HTTP
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 80 | Nº | Sí
| HTTPS
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 443 | Nº | Sí
| IMPRESIÓN MEDIANTE FTP
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 21 | Nº | Sí
| Impresión sin Procesar
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 9100 | Nº | Sí
| LPD
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 515 | Nº | Sí
| IPP
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 631 | Nº | Sí
| IPP-SSL
| Desactivar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 443 | Nº | Sí
| Recepción de Salida en Tándem
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 50001 | Nº | Sí
| Escáner de PC
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 52000 | Nº | Sí
| Panel de Control Remoto
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 5900 | Nº | Sí
| SNMPD
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 161 | Nº | Sí
| Telnet
| Activar | Nº | Sí
| NBT/WINS
| Desactivar | Nº | Sí
| JCP
| Desactivar | Nº | Sí
| RARP
| Desactivar | Nº | Sí
| SMTP
| Activar | Nº | Sí
| WSD
| Activar | Nº | Sí
| Expansión de Dispositivo USB*1
| Activar | Nº | Sí
| Sharp OSA (Plataforma expandida)
| Nº | Sí
| HTTP
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 10080 | Nº | Sí
| HTTPS
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 10443 | Nº | Sí
| Puerto de cliente
| Nº | Sí
| HTTP
| Activar | Nº | Sí
| HTTPS
| Activar | Nº | Sí
| FTP
| Activar | Nº | Sí
| FTPS
| Activar | Nº | Sí
| SMTP
| Activar | Nº | Sí
| SMTP-SSL
| Activar | Nº | Sí
| POP3
| Activar | Nº | Sí
| POP3-SSL
| Activar | Nº | Sí
| SNMP-TRAP
| Activar | Nº | Sí
| Número de Puerto
| 162 | Nº | Sí
| Notificar Fin de Trabajo
| Activar | Nº | Sí
| LDAP
| Activar | Nº | Sí
| LDAP-SSL
| Activar | Nº | Sí
| SMB/WINS
| Activar | Nº | Sí
| SNTP
| Activar | Nº | Sí
| mDNS
| Activar | Nº | Sí
| Envío de Salida en Tándem
| Activar | Nº | Sí
| Enviar Backup de información
| Activar*3 | Nº | Sí
| Configuración de Filtro
| Desactivar | Nº | Sí
| Configuración de Filtro de Dirección IP
| Nº | Sí
| Modo de Filtro
| Permitido | Nº | Sí
| Filtrar Direcciones de la 1 a la 4
| Nº | Sí
| Dirección IP de Inicio
| 0.0.0.0 | Nº | Sí
| Dirección IP de Fin
| 0.0.0.0 | Nº | Sí
| Configuración de Filtro de Direcciones MAC
| Nº | Sí
| Filtrar Direcciones de la 1 a la 10
| 000000000000 | Nº | Sí
| Configuración SSL
| Nº | Sí
| Puerto de servidor
| Nº | Sí
| HTTPS
| Activar | Nº | Sí
| IPP-SSL
| Desactivar | Nº | Sí
| Redirigir HTTP a HTTPS en el Acceso de la Pág. Web del Disp.
| Desactivar | Nº | Sí
| Puerto de cliente
| Nº | Sí
| HTTPS
| Activar | Nº | Sí
| FTPS
| Activar | Nº | Sí
| SMTP-SSL
| Activar | Nº | Sí
| POP3-SSL
| Activar | Nº | Sí
| LDAP-SSL
| Activar | Nº | Sí
| Nivel de cifrado
| Baja | Nº | Sí
| Información de Certificado
| - | Nº | Sí
| Configuración IEEE802.1X
| Nº | Sí
| Autenticación IEEE802.1X
| Desactivar | Nº | Sí
| Método de Autenticación EAP
| EAP-TLS | Nº | Sí
| Nombre de Usuario EAP
| - | Nº | Sí
| Contraseña
| - | Nº | Sí
| Autenticación de Servidor
| Activar | Nº | Sí
| Tiempo de Espera EAP
| 10 segundos | Nº | Sí
| Número de Reintentos EAP
| 3 veces | Nº | Sí
| Información de Certificado
| - | Nº | Sí
| Ajustes de borrado de datos*2
| Desactivar | Nº | Sí
| Desbloquee operación de archivo/carpeta*2
| - | Nº | Sí
| Ajustes IPsec
|  | Nº
| IPsec
| Desactivar | Nº | Sí
| Ajustes IKEv1
|  | Nº
| Clave Compartida Previamente
| - | Nº | Sí
| Duración Asociación de Seguridad (tiempo)
| 28800 segundos | Nº | Sí
| Duración Asociación de Seguridad (tamaño)
| 28800 KB | Nº | Sí
| Duración IKE
| 30 segundos | Nº | Sí
| Reglas IPsec
| - | Nº | Sí
| Ocultar patrón de impresión
| Nº | Sí
| Ajustes Predeterminados
| Ajuste de impresión de patrón oculto
| Todos No Válidos | Nº | Sí
| Exposición
| Estándar | Nº | Sí
| Tamaño de Fuente
| 48 puntos | Nº | Sí
| Ángulo
| 0 grados | Nº | Sí
| Estilo de Fuente
| Estándar | Nº | Sí
| Patrón de camuflaje
| Patrón 1 | Nº | Sí
| Método de Impresión
| Positivo | Nº | Sí
| Config. contenido impr.
| Nº | Sí
| Predefinir palabra
| Activar, desactivar copia | Nº | Sí
| Texto preconfigurado
| Activar | Nº | Sí
| Número de serie de la unidad
| Desactivar | Nº | Sí
| ID de Trabajo de Cuenta
| Desactivar | Nº | Sí
| Nombre de Usuario/Núm. de Usu.
| Desactivar | Nº | Sí
| Nº de control
| Desactivar | Nº | Sí
| Fecha/hora
| Desactivar | Nº | Sí
| Desactivar la Entrada Directa
| Desactivar | Nº | Sí
| Contraste
| Nº | Sí
| Negro
| 5 | Nº | Sí
| Registro de texto personalizado
| - | Nº | Sí
| Impresión de la información de rastreo
| - | Nº | Sí
| Configuración de impresión de la información de rastreo
| Desactivar | Nº | Sí
| Inform. de impresión
| Nº | Sí
| Número de serie de la unidad
| Activar | Nº | Sí
| Texto
| Desactivar | Nº | Sí
| ID de Trabajo de Cuenta
| Activar | Nº | Sí
| Nombre de Usuario/Núm. de Usu.
| Activar | Nº | Sí
| Fecha/hora
| Activar | Nº | Sí
| Posición de impresión
| Nº | Sí
| Posición Vertical
| Nº | Sí
| Imprimir la parte superior del papel
| Desactivar | Nº | Sí
| Imprimir la parte inferior del papel
| Activar | Nº | Sí
| Posición horizontal
| Nº | Sí
| Imprimir el lado izquierdo del papel
| Activar | Nº | Sí
| Imprimir el lado derecho del papel
| Desactivar | Nº | Sí
| Seleccionar el Trabajo que Imprimir
| Nº | Sí
| Copia
| Activar | Nº | Sí
| IMPRESORA
| Activar | Nº | Sí
| Impresiones (Archivo de Documentos)
| Activar | Nº | Sí
| Impresión de Listados
| Activar | Nº | Sí
| Inic. datos privados/máquina
| - | Nº | Sí

*1 Se muestra cuando está activada la clave de producto del módulo de comunicación de la aplicación o del módulo de cuenta externo
*2 Se muestra cuando el kit de seguridad de datos está activado
*3 Se desactiva cuando está instalado el kit de seguridad de datos
Volver arriba