# DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

## Visión general

Se pueden instalar dispositivos periféricos en la máquina para incrementar su funcionalidad.
Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales. Sin embargo, algunos modelos incluyen algunos dispositivos periféricos como equipo estándar.

(A partir de diciembre de 2015)

Nombre del producto | Número del producto | Descripción
--- | --- | ---
Bandeja de gran capacidad | MX-LC12 | Bandeja adicional. Se pueden colocar un máximo de 3.500 hojas de papel.
Bandejas de gran capacidad | MX-LC13 N | Bandeja adicional. Se pueden colocar un máximo de 5.000 hojas de papel. También puede conectar dos unidades.
Módulo de paso de papel | MX-RB16 | Esta unidad es necesaria para facilitar la conexión de bandejas de gran capacidad.
Módulo de conexión | MX-RB17 | Esta unidad es necesaria para facilitar la conexión de dos bandejas de gran capacidad.
Bandeja multi bypass | MX-MFX1 | Bandeja adicional. Se pueden colocar un máximo de 100 hojas de papel. Instale esta bandeja en la máquina.
MX-MF11 | Bandeja adicional. Se pueden colocar un máximo de 500 hojas de papel. Instale esta bandeja en las bandejas de gran capacidad.
Apilador de alta capacidad | MX-ST10 | Esta unidad resulta muy útil cuando se saca un gran número de copias. Se pueden sacar un máximo de 5.000 hojas de papel.
Carro de papel | MX-CA10 | Es un carro que se instala en el apilador de alta capacidad. Resulta muy útil cuando se tiene un gran número de hojas de salida. Se proporciona una unidad de este producto con el modelo MX-ST10 y se puede agregar.
Finalizador (grapado de 100 hojas) | MX-FN21 | Dispositivo de salida que permite la utilización de las funciones de grapado y agrupado. Se pueden grapar un máximo de 100 hojas de papel.
Encuadernador finalizador | MX-FN22 | Dispositivo de salida que permite el uso de las funciones de grapado, agrupado y copia de folleto. Se pueden grapar un máximo de 100 hojas de papel.
Módulo perforador | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Esta unidad perfora las copias y otros documentos de salida. Se necesita un finalizador (grapado de 100 hojas) o un finalizador grapador (grapado de 100 hojas).
Módulo de corte | MX-TM10 | Esta unidad recorta las porciones excedentes de las hojas encuadernadas. Es necesario un finalizador grapador (grapado de 100 hojas).
Unidad de plegado | MX-FD10 | Esta unidad pliega y entrega el papel. Se necesita un finalizador (grapado de 100 hojas) o un finalizador grapador (grapado de 100 hojas).
Unidad de inserción | MX-CF11 | Esta unidad inserta portadas y hojas de inserción. También puede alimentar de papel un finalizador (grapado de 100 hojas) o un finalizador grapador (grapado de 100 hojas) para operaciones de acabado.
Unidad de corrección del arrugado | MX-RB18 | Esta unidad corrige arrugas en el papel impreso. Esta unidad es necesaria para instalar un finalizador (grapado de 100 hojas), un finalizador grapador (grapado de 100 hojas), una unidad de plegado, un insertador o un apilador de alta capacidad.
Unidad de paso del papel | MX-RB13 | Esta unidad es necesaria para instalar directamente un finalizador (grapado de 100 hojas), un finalizador grapador (grapado de 100 hojas) o un insertador.
Kit tipos de letra para código de barras | MX-PF10 | Añade tipos de letra de código de barras a la máquina.
Kit de expansión XPS | MX-PUX1 | Este kit se puede utilizar como impresora compatible con XPS. Para obtener más detalles, consulte con su distribuidor.
Kit de respaldo en espejo | MX-EB15 | Guarda automáticamente una copia de los datos en otro disco duro. Esta unidad le permite seguir realizando operaciones cuando se ha dañado el disco duro.
Módulo de Integración de la Aplicación | MX-AMX1 | El módulo de integración de la aplicación se puede combinar con la función de escáner de red para agregar un archivo de metadatos a un archivo de imagen escaneada.
Módulo de Comunicación de la Aplicación | MX-AMX2 | Vincula la máquina a una aplicación externa a través de una red.
Módulo de Cuenta Externo | MX-AMX3 | Se necesita para utilizar una aplicación de cuenta externa en la máquina.
Kit de compresión mejorada | MX-EB11 | Guarda un documento escaneado en formato PDF de compresión alta. El formato PDF de compresión alta es un tamaño más pequeño que el PDF normal.
Teclado | MX-KB13 | Es un teclado que va integrado en la máquina. Cuando no está en uso, se puede guardar debajo del panel de control.
Kit de expansión de navegación Web | MX-AM10 | El acceso a Internet está habilitado para ver páginas Web.
Unidad de sellado | AR-SU1 | Sella cada página del original una vez se ha escaneado en modo de envío de imágenes. Se necesita un alimentador de documentos automático.
Cartucho de sellado | AR-SV1 | Se incluyen dos cartuchos de sellos de verificación.
Cartucho de grapas | MX-SCX2 | Grapa papel. Se necesita un finalizador (grapado de 100 hojas) o un finalizador grapador (grapado de 100 hojas).
MX-SCX1 | Encuaderna papel. Es necesario un finalizador grapador (grapado de 100 hojas).
Indicador de estado | MX-SL10 | Se indica el estado de la máquina.

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en algunos países o regiones.
Volver arriba