# CAMBIO A BLANCO DE LOS COLORES CLAROS DE LA IMAGEN (SUPRESIÓN FONDO)

## Visión general

Esta función suprime zonas de fondo claro de los originales.

## Funcionamiento

1. #### Coloque el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse primero la tecla [Otros] y, después, la tecla [Supresión Fondo]

4. #### Pulse la tecla [On]

5. #### Especifique la zona que desee borrar

   Pulse o arrastre el control deslizante para ajustar el contraste. Cuanto más pequeño sea el número, más oscura será la zona que se va a borrar.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   ###### Para cancelar la opción de supresión de fondo:

   Pulse la tecla [Off].

6. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   - Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
     Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
   - Si la configuración del modo de color es [Mono 2], la función de supresión del fondo no se aplicará.

Volver arriba