# CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES

Las operaciones de la máquina se pueden establecer del siguiente modo.

### Configuraciones varias

Establece varias operaciones.

###### Ampliar modo visualización

Amplía los caracteres mostrados en la pantalla.
Cuando está activada la opción Ampliar modo visualización, se muestra en el área de sistema.

###### Sonido de Sensor de Teclas

Ajusta el sonido del sensor de teclas. Puede optar por que no suene. También puede tener tres señales que suenen con valores iniciales al establecer la relación en modo de copia o al ajustar la exposición en cualquier modo.

Pantalla en la que se aplica el ajuste. | Valor inicial
--- | ---
Pantalla de ajuste de ratio en la pantalla inicial del modo de copia | Ratio 100%
Pantalla de configuración de la exposición en la pantalla inicial del modo de copia | Nivel de exposición: 3 (medio)
Pantalla de ajuste de exposición en la pantalla inicial de los modos de escáner de red
Pantalla de ajuste de exposición para Escanear a disco duro en el modo de archivo de documentos

###### Sonido teclas en el punto inicial

Al especificar la exposición en la pantalla de ajuste de la exposición de cada modo, suena un pitido tres veces al alcanzar el valor de referencia.

###### Config. Borrado Automático

El plazo de activación del borrado automático puede fijarse entre 10 y 240 segundos, en incrementos de 10 segundos.
Si la máquina no se utiliza durante el tiempo fijado aquí, la función de borrado automático suprimirá cualquier opción que se haya seleccionado y regresará a la pantalla inicial del modo de copia, o bien, a la pantalla de estado de trabajo.

###### Cancelar Temporizador

Se utiliza para deshabilitar la función de borrado automático.

###### Configuración de La Duración del Mensaje

La duración de los mensajes en el panel táctil (tiempo en el que se borrarán automáticamente) puede fijarse entre 1 y 12 segundos.

###### Ajuste de Idioma de Pantalla

Es posible cambiar el idioma que aparece en el panel táctil por cualquier otro.
Cuando la autenticación de usuario está habilitada y se especifica un idioma de la pantalla en el grupo de operaciones favoritas, ese ajuste tiene prioridad.

###### Configuración Predeterminada Del Display

Defina la pantalla que aparecerá al borrar automáticamente y al iniciar sesión.
Puede seleccionar la opción que le interese entre Copia, Correo electrónico, Carpeta de red, FTP, Entrada Datos, Libreta de Direcciones, Archivo de Documentos, Pantalla de inicio o la pantalla Sharp OSA*.
* Cuando se ha instalado el módulo de comunicación de la aplicación.

###### Mostrar menú Favorito por defecto

Puede especificar que se muestre primero el menú Favorito durante la selección de modo.

###### Visualizar el panel de acciones por defecto

Especificar si se mostrará o no con el panel de acciones en la pantalla.

###### Desactivar la Operación de Prioridad de Trabajos

Es posible desactivar la función de prioridad de los trabajos. Si se hace, la tecla [Prioridad] no aparecerá en la pantalla de estado de los trabajos.

###### Desactivar la Impresión por el Bypass

Esta opción sirve para desactivar la impresión por el bypass (es decir, adelantando a otros trabajos que se hayan detenido* debido a que falta el papel necesario para ellos en las bandejas).
* Esto no incluye los casos en los que se agota el papel durante el trabajo.

###### Cambiar cantidad de visualización de juegos para gestión trabajos

Seleccione si desea mostrar el número de juegos en curso o restantes como gestión trabajos.

###### Ajuste Teclas de Función

Esta opción determina cuánto tiempo debe estar pulsada una tecla en el panel táctil hasta que queda registrada su entrada. El tiempo puede fijarse entre 0 y 2 segundos, en incrementos de 0,5 segundos.
Al prolongar la opción de tiempo, puede evitarse la entrada de una tecla si se pulsa accidentalmente. Tenga en cuenta, no obstante, que cuanto mayor sea el valor, más atención hay que prestar al pulsar las teclas para asegurarse de que queda registrada su pulsación en cada momento.

###### Desactivar Repetición Automática Teclas

Se utiliza para desactivar la repetición de teclas.
La repetición de teclas hace que el valor cambie continuamente mientras se pulsa la tecla, no sólo cada vez que se pulsa.

###### Tiempo de Detección de Pulsación Continuada

Seleccione un tiempo para detectar como pulsación continuada la pulsación de las teclas.

###### Intervalo de Velocidad de Pulsación Doble

Seleccione un intervalo para detectar una pulsación doble (dos veces).

###### Desactivar Ajuste de Reloj

Desactiva la modificación de la fecha y la hora.

###### Desactivar el Modo Portadas/Inserciones

Desactiva el uso de la función de portadas e inserciones.

###### Desact. Finalizado Manual

Desactiva el acabado manual cuando hay instalada una unidad de inserción.

###### Definir la prioridad de teclado

Seleccione usar el teclado de software o un teclado externo para introducir caracteres si se ha conectado un teclado externo.

###### Mostrar ruta actual en la configuración del sistema

Mientras se esté usando el modo de configuración de la máquina, la posición de menú se mostrará en forma jerárquica en la parte superior del panel táctil.

###### Habilitar vínculo de ruta actual

Si está activada la opción "Mostrar ruta actual en la configuración del sistema" se habilitará el vínculo de la ruta actual.

###### Ajuste inicial del conteo original

Especifica si está habilitado o no el "Recuento de original" en Otros para cada función.

Función | Tipos de función
--- | ---
Copia | Copia
Enviar Imagen | Escáner Entrada Datos
Archivo de Documentos | Escanear a disco duro Escanear a memoria ext.

###### Unifique el teclado numérico en orden ascendente desde la parte superior izquierda

Organiza las teclas numéricas en orden ascendente o descendente desde la posición superior izquierda.

###### Aj. patrón pantalla

Seleccione un patrón de color en el panel táctil entre los siete disponibles.
Se puede revisar una muestra de la plantilla seleccionada.

### Ajuste Previsualización

###### Recuperación de archivo del archivo de documentos

- Carpeta Princ./Carpeta Rápida de Archivos: seleccione si desea que el formato de visualización predeterminado de las pantallas de carpeta principal y temporal para archivo de documentos sea el de lista o el de imagen en miniatura.
- Carpeta Personalizada: seleccione si desea que el formato de visualización predeterminado de la pantalla de carpeta personalizada para archivo de documentos sea el de lista o el de imagen en miniatura.

### Ajustes de Funcionamiento Remoto

Sirve para configurar los ajustes necesarios para la manipulación remota de la máquina desde un PC conectado a la misma red.

###### Funcionamiento Software Remoto

- Autoridad Operativa: sirve cuando se usa software remoto para manipular la máquina a distancia.
- Visualizar Pantalla Intro. Contraseña: cuando se usa un software remoto para manipular la máquina a distancia, puede hacer que aparezca una pantalla de introducción de contraseña en la máquina, en el PC, o en ambos sitios.

###### Funcionamiento desde un PC específico

- Autoridad Operativa: se utiliza para que se pueda manipular la máquina a distancia a través del PC que se especifique.
- Nombre de Host o Dirección IP del PC: especifique el nombre del host o la dirección IP del PC que se va a conectar a la máquina. Introduzca un máximo de 127 caracteres.
- Visualizar Pantalla Intro. Contraseña: cuando se especifica un PC para manipular la máquina a distancia, puede hacer que aparezca una pantalla de introducción de contraseña en la máquina, en el PC, o en ambos sitios.

###### Funciona. por Usuario con Contraseña

- Autoridad Operativa: sirve para permitir que manipule la máquina a distancia un usuario provisto de contraseña. Para saber más acerca de la contraseña, consulte con el técnico del servicio.
- Visualizar Pantalla Intro. Contraseña: cuando un usuario con contraseña manipula la máquina de manera remota, podrá hacer que surja una pantalla de introducción de contraseña en la máquina, en el PC, o en ambos sitios.

### Configuración de cookies

Especifique si desea o no guardar o eliminar las cookies que se van a usar cuando utilice Sharp OSA o visite páginas Web.
Si se selecciona "No retener cookie", se eliminarán las cookies recibidas una vez finalicen las operaciones.

## Conf. Plantilla de teclado de software

Registre un texto que utilice frecuentemente al introducir una dirección o el nombre de un dominio por adelantado. Introduzca un máximo de 16 caracteres.

## Configuración de Tecla Personalizada

Asigne las funciones utilizadas con frecuencia a teclas de acceso directo. Se mostrarán en la pantalla de favoritos de la pantalla inicial de cada modo. Seleccione el modo de configuración de clave personalizada haciendo clic en la ficha "Copiar", "Escanear" o "Entrada Datos" y defina las teclas personalizadas.
Establezca la casilla "Ocultar" como , y podrá definir las teclas personalizadas.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
Teclas personalizadas 1 a 40 | Especifique un nombre para la tecla personalizada (20 caracteres como máximo).
Elemento | Seleccione la función que desee asignar a la tecla. Las funciones que se pueden seleccionar varían según el modo.
Volver a los Predeterminados | Las opciones favoritas seleccionadas se vuelven a poner en su valor predeterminado de fábrica.

Sólo se puede configurar en el modo de configuración (versión Web). No se puede configurar en el panel táctil de la máquina.

## Muestra la Configuración del Modo Teclas

Las teclas de selección de modo pueden mostrarse en la parte superior de la pantalla.

Elemento | Descripción
--- | ---
Mostrar teclas de modo en pantalla | Las teclas de selección de modo pueden mostrarse en la parte superior de la pantalla.
Visualización de teclas de modo | Seleccione los modos mostrados en las teclas de selección de modo.
Mostrar teclas de modo en pantalla de inicio | Establezca si desea que se muestren las teclas de selección de modo en la pantalla de inicio. Si esta opción está desactivada, las teclas de selección de modo no aparecerán en la pantalla de inicio aunque se active "Mostrar teclas de modo en pantalla".

## Configuración de la pantalla de inicio

Puede configurar la pantalla de inicio que aparece cuando se pulsa el botón [Pantalla de inicio].
Sólo se puede configurar en el modo de configuración (versión Web). No se puede configurar en el panel táctil de la máquina.
Cuando se hace clic en un nombre, aparece la pantalla de almacenamiento de teclas.
Pueden configurarse las opciones siguientes:

### "Ficha Elemento"

Elemento | Descripción
--- | ---
Teclas de inicio de la 1 a la 60 | Defina las teclas de desplazamiento en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando se pulsa un nombre, aparece la pantalla de almacenamiento de teclas.
Teclas fijas de la 1 a la 10 | Defina las teclas de desplazamiento que se ven siempre en la parte inferior de la pantalla de inicio. Cuando se pulsa un nombre, aparece la pantalla de almacenamiento de teclas.
Plantilla | Seleccione uno de los seis patrones. Aparece el diseño de tecla del patrón seleccionado con [Disposición de las teclas de la pantalla].

### "Ficha Imagen"

Elemento | Descripción
--- | ---
Imagen de fondo | Muestra el nombre del archivo de la imagen de fondo seleccionada. Haga clic en la tecla [Cambiar] para cambiar las imágenes.

Volver arriba