# INDICADORES DE ESTADO

## Visión general

Estos indicadores muestran el estado de la máquina. El indicador verde se ilumina o parpadea según el gestión trabajos de la máquina. El indicador rojo se ilumina o parpadea cuando se produce un error. Se ilumina cuando se produce un error pero se puede utilizar la máquina, y parpadea cuando no se puede utilizar la máquina debido a un error. En Modo Configuración, puede cambiar la configuración de funcionamiento de los indicadores de estado.

### Nombres de funciones

Pulse el nombre para que aparezca información.

×
Indicador (rojo)
El indicador rojo se ilumina o parpadea cuando se produce un error.
×
Indicador (verde)
El indicador verde se ilumina o parpadea según el gestión trabajos de la máquina.
En el modo de desconexión automática, los indicadores de estado se apagan.

###### Para cambiar las condiciones para que los indicadores de estado se iluminen o parpadeen:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Conf. Indicador Estado].