# ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS

## Visión general

Cuando escanee un original de tamaño no estándar, como una tarjeta, especifique el tamaño del original mediante valores numéricos después de colocar el original. El ancho puede oscilar entre 25 mm y 432 mm (entre 1" y 17"), y el alto puede oscilar entre 25 mm y 297 mm (entre 1" y 11-5/8").
Cuando se especifica el tamaño de escaneado mediante valores numéricos, el tamaño de envío no puede especificarse.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Original]

2. #### Pulse la tecla "Tamaño Escaneo"

3. #### Pulse la ficha [Entr. Directa] e introduzca el tamaño de escaneado

   - Pulse las áreas que muestran los tamaños de ancho y de alto respectivamente, e introduzca los tamaños mediante las teclas numéricas.
   - Esto le resultará útil para ajustar con precisión el tamaño introducido.

4. #### Pulse la tecla [OK]

   Una vez completada la configuración, pulse dos veces.
   Compruebe que aparece el tamaño especificado en "Tamaño de escaneado" en la pantalla inicial.

   ###### Para cancelar el tamaño especificado:

   Pulse la tecla [Auto].

Volver arriba