# PARA CAMBIAR LA BANDEJA DE SALIDA

## Visión general

La bandeja de salida se selecciona automáticamente según la función de salida establecida. Si se ha seleccionado la opción de plegado en Z, plegado en mitad o perforación, puede seleccionar la bandeja central o agrupadora como bandeja de salida.
Pulse la tecla [Bandeja Agrupadora] o [Bandeja central] en "Bandeja de salida" y seleccione la bandeja de salida que necesite.

###### Relación entre la función de salida y la bandeja de salida

Según la función de salida establecida se selecciona automáticamente una bandeja de salida tal y como se muestra a continuación. Dependiendo de la función de salida que aparezca originalmente como no seleccionada, puede dejar de estar seleccionada si pulsa la tecla [Bandeja central] o [Bandeja Agrupadora] para cambiar la bandeja de salida.
Por ejemplo, si pulsa la tecla [Bandeja central] o [Bandeja Agrupadora] con la opción de encuadernado seleccionada, se cancela la opción de encuadernado.

Función de salida | Las copias salen a la
--- | ---
Grapar | Bandeja Agrupadora (A) |
Plegado en Z/Plegado en mitad/Perforación | Bandeja Agrupadora (A) o Bandeja central (B)
Encuadernado/Plegado | Bandeja de encuadernado (C)
Plegado en C/Plegado en acordeón/Plegado doble | Bandeja de la unidad de plegado (D)

Volver arriba