# CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODO DE COLOR

## Visión general

Cambie el modo de color utilizado para escanear el original.

###### Tipos de modos de color

DETECCIÓN AUTOMÁTICA | La máquina detecta si el original es en color o en blanco y negro y selecciona automáticamente el escaneado a todo color o en blanco y negro (Mono2 o escala de grises).
Todo Color | El original se escanea a todo color. Este modo es más apropiado para originales a todo color, como catálogos.
Escala de grises | Los colores del original se escanean en blanco y negro como matices de gris (escala de grises).
Mono 2 | Los colores del original se escanean en blanco o negro. Este modo es el más adecuado para originales que sólo contengan texto.

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Modo Color]

2. #### Pulse la tecla del modo de color deseado para el original

   Si existe una mezcla de destinos en modos de envío diferentes, pulse para seleccionar un modo de envío (Correo electrónico, Carpeta de red, FTP o Entrada Datos) para establecer el modo de color de cada modo.

3. #### Si ha seleccionado [Auto.], pulse la tecla [Escala de grises] o la tecla [Mono 2]

   Especifique si se debe usar Mono 2 o Escala de grises al escanear originales en blanco y negro. Tenga presente que si el formato de archivo está establecido como JPEG el escaneado se efectuará en escala de grises.
   Una vez completada la configuración, pulse .

Volver arriba