# ENVÍO DE UN TRABAJO DE IMPRESIÓN

Puede imprimir archivos de su ordenador.
La máquina puede imprimir los siguientes tipos de archivo: PDF(V1.6)(*) con extensiones de archivo pdf. TIFF con extensiones de archivo tif y tiff. JPEG con extensiones de archivo jpeg, jpg, jpe y jfif. PCL con extensiones de archivo pcl. PS(*) con extensiones de archivo ps. XPS(**) con extensiones de archivo xps.
(*) Disponible solo si el MFP es compatible con PostScript.
(**) Disponible solo si está instalado el kit de expansión XPS.
En función del tipo de archivo, puede que no sea posible imprimir algunos de los archivos descritos anteriormente. Escriba la contraseña de los datos PDF cifrados en Cola de almacenamiento, en la pantalla de gestión trabajos.

### Configuración de Impresión

Seleccione la configuración de impresión. Seleccione el archivo que desee imprimir en “Seleccionar Archivo”, seleccione la configuración y haga clic en [Imprimir].

Elemento | Descripción
--- | ---
Número de Impresiones | Establezca el número de copias que desee imprimir.
Tamaño de papel | Establezca el tamaño de impresión.
Orientación | Seleccione vertical u horizontal para la orientación de la impresión.
Impresión A Doble Cara | Seleccione impresión a una cara, impresión a doble cara (folleto) o impresión a doble cara (bloc).
Salida | Si imprime por conjuntos, marque la casilla de verificación “Impresión por unidad”.
Página de separación | Seleccione los ajustes para la página de separación posición de inserción y la bandeja de papel.
Grapar | Seleccione los ajustes de grapado.
Perforar | Seleccione la configuración de perforar.
Config. cortador | Seleccione la configuración de cortador.
Impresión B/N | Imprime el archivo en blanco y negro.
Ajustar a la página | Imprime con el archivo expandido al tamaño completo de la página.
Bandeja de salida | Seleccione la bandeja de salida para el trabajo de impresión.
Archivo Rápido | Guarda los datos de impresión en la carpeta de archivo rápido de la máquina.
Impresión en papel satinado | Marque esta casilla de verificación si el trabajo de impresión se va a imprimir en papel satinado.

Volver arriba