# EN LOS MODOS ESCANEAR Y ENTRADA DATOS

## Visión general

Cambie el formato de archivo (tipo de archivo y modo de compresión/ratio de compresión) para enviar una imagen escaneada en el momento de la transmisión. Asimismo, si los originales escaneados se dividen en archivos independientes, puede modificarse el número de páginas por archivo.
El tipo de archivo del modo [B/N] y el tipo de archivo del modo [Color / Escala de grises] están vinculados. El tipo de archivo no puede definirse por separado para cada uno. (Cuando se selecciona [JPEG] en el modo [Color / Escala de grises], [TIFF] se selecciona automáticamente en el modo [B/N].)

###### Combinaciones de tipos de archivo

Ficha [Color / Escala de grises] | Ficha [B/N]
--- | ---
PDF | PDF
PDF de compresión alta | PDF
PDF de compresión alta (Ultrafino) | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF/A de compresión alta | PDF/A
PDF/A de compresión alta (Ultrafino) | PDF/A
PDF encriptado | PDF encriptado
PDF encriptado/de compresión alta | PDF encriptado
PDF encriptado/de compresión alta (Ultrafino) | PDF encriptado
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- El formato de archivo para enviar una imagen escaneada se especifica cuando el destino se almacena en una tecla de acceso directo; sin embargo, puede cambiar el formato en el momento de la transmisión.
- Si se especifica [PDF/Encriptar] para el formato del archivo, aparece la pantalla de introducción de contraseña al escanear. Introduzca una contraseña de hasta 32 caracteres.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando se especifica "PDF/Alta Compresión" en el formato de archivo [Color / Escala de grises].

- Cuando se transmite a una dirección habiendo especificado "PDF/Alta Compresión", todos los archivos escaneados se envían como archivos PDF de compresión alta.
- Cuando se transmite a una dirección habiendo especificado "PDF/Alta Compresión" o "PDF/Alta Compresión/Ultrafino", todos los archivos escaneados se envían como archivos PDF de compresión alta y tipo ultrafino.
- Si se especifica "PDF/Alta Compresión", no es posible cambiar la resolución en el modo de escáner. La resolución se establece en 300 × 300 dpi.
- Si está establecido "PDF/Alta Compresión" cuando se ha especificado una configuración de resolución en el modo de escáner (u otro modo), la configuración de la resolución se anulará y se utilizará la resolución PDF de compresión alta para la transmisión.
- Cuando está seleccionado "PDF/Alta Compresión", no se puede modificar la [Resolución] mientras se espera el siguiente original, ni en [Revisar Func.] en la configuración de creación de trabajos.
- Si está establecido "PDF/Alta Compresión" cuando se ha especificado una configuración de tipo de original en el modo de escáner (u otro modo), se cambiará [Fotografía] por [Texto/Foto], así como [Mapa] por [Texto/Foto Impr.].

## Funcionamiento

1. #### Pulse la tecla [Formato de Archivo]

2. #### Pulse la ficha [Color / Escala de grises] o la ficha [B/N]

   - El formato configurado para el modo [Color / Escala de grises] es el formato de archivo con el modo de color configurado como Todo Color o Escala de grises.
   - La configuración de formato con la ficha [B/N] se aplica a la transmisión en Mono 2.

3. #### Pulse la tecla del tipo de archivo deseado

   ###### Cuando se encuentra seleccionada la ficha [Color / Escala de grises]:

   ###### Cuando se encuentra seleccionada la ficha [B/N]:

   La ficha [Color / Escala de grises] muestra las casillas de verificación [Compacto] y [Ultrafino]. Si marca la casilla [Ultrafino] para que aparezca como , puede enviar un archivo reduciendo su tamaño pero sin reducir la calidad de imagen. Sólo puede seleccionar la casilla [Ultrafino] para el ajuste de PDF de compresión alta.

4. #### Pulse la tecla del modo de compresión o del ratio de compresión deseado

   [Énfasis letra neg.] en la ficha [Color / Escala de grises] es un formato de archivo que reduce el tamaño de los datos al tiempo que combate el deterioro del texto negro.

5. #### Marque la casilla [Páginas específicas por archivo] para que aparezca como y especifique un número de páginas por archivo

   Pulse el campo de visualización del valor numérico y cambie la configuración actual mediante las teclas numéricas. Esto le resultará útil para ajustar con precisión el tamaño introducido.
   Una vez completada la configuración, pulse .
   - Si la casilla [Páginas específicas por archivo] aparece como , se crea un archivo para todas las páginas escaneadas.
   - Cuando se selecciona [Páginas específicas por archivo], se añaden números consecutivos a los nombres de archivo creados.
   - Cuando se selecciona [JPEG] como tipo de archivo, se crea un archivo para cada página. Por este motivo, la casilla de verificación [Páginas específicas por archivo] no aparece.

Volver arriba