# ENVÍO DE UN GRAN NÚMERO DE PÁGINAS (CREACIÓN DE TRABAJOS)

## Visión general

Esta función le permite separar un original con un gran número de páginas en juegos, escanear cada juego con el alimentador de documentos automático y enviar las páginas en una sola transmisión. Puede enviar un original que esté colocado tanto en el alimentador de documentos automático como sobre el cristal de exposición. Utilice esta función cuando se puedan colocar muchas páginas originales a la vez en el alimentador de documentos automático.
Escanee primero el juego que contenga la primera página del original. La configuración utilizada para escanear el primer juego se puede usar posteriormente hasta que se escanee el último juego.

- Pueden escanearse hasta 999 páginas. Tenga en cuenta que cuando se está utilizando la memoria para otros trabajos pueden escanearse pocas páginas.
- Si la memoria se llena durante el escaneado, aparecerá un mensaje y se cancelará el escaneado.
- La configuración de escaneado se puede modificar para cada juego de originales.

## Funcionamiento

1. #### Colocación de los originales en el alimentador de documentos automático

   Inserte los originales completamente en la bandeja de alimentación de documentos. Es posible apilar los originales hasta la línea indicadora.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse la tecla [Creación Trabajos]

   Aparece una marca de verificación en el icono.

   Si usa la función Escanear a E-mail, pulse primero la tecla [Otros] y después la tecla [Creación Trabajos].

   ###### Para cancelar la opción Creación Trabajos:

   Pulse la tecla [Creación Trabajos] para quitar la marca de verificación.

4. #### Pulse la tecla [Inicio] o la tecla [Previsualización] para comenzar el escaneado del original

   Puede previsualizar la imagen final y transmitirla simultáneamente. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".

5. #### Coloque el juego de originales siguiente y pulse la tecla [Escan. adicional]

   Repita este paso hasta que se hayan escaneado todos los originales.
   Establezca la casilla de verificación [Cambiar ajuste de siguiente original] situada en el panel de acciones como antes de pulsar la tecla [Escan. adicional] conforme sea necesario y, después, modifique la configuración de escaneado o envío del original siguiente.

   ###### Para cancelar el escaneado:

   Pulse la tecla [CA]. Toda la configuración, incluidos los datos escaneados, se borrará.

6. #### Pulse la tecla [Inicio]

Volver arriba