# ESPECIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ESCANEADO Y DEL TIPO DE IMAGEN ORIGINAL

## Visión general

Se consigue un escaneado óptimo seleccionando la exposición y el tipo de imagen original en función del documento original.

###### Configuración de la exposición

Auto | Con esta configuración se ajusta automáticamente la exposición en las áreas claras y oscuras del original.
Manual | 1-2 | Seleccione esta opción de configuración cuando el original se componga de texto oscuro.
3 | Seleccione esta opción de configuración para un original normal (ni claro ni oscuro).
4-5 | Seleccione esta opción de configuración cuando el original se componga de texto claro.

###### Selección de un tipo de original (en los modos de escaneado o de entrada de datos):

Auto | El tipo de imagen original se selecciona automáticamente para adaptarse al original.
Manual | Texto | Utilice este modo para documentos de texto normales.
Texto/Foto impr. | Este modo permite obtener el mejor resultado cuando se escanea un original que contiene texto y fotografías impresas, como una revista o un catálogo.
Texto/Foto. | Este modo permite obtener el mejor resultado cuando se escanea un original que contiene texto y fotografías, como un documento de texto con una fotografía pegada.
Fotografía Impresa | Este modo es el más adecuado para escanear fotografías impresas, como las de una revista o un catálogo.
Fotografía | Utilice este modo para escanear fotografías.
Mapa | Este modo es muy útil para copiar mapas con tonalidades de color claro y texto de precisión.

Si utiliza el cristal de exposición para escanear originales con varias páginas, puede cambiar la configuración de la resolución cada vez que cambie de página.
Si utiliza el alimentador de documentos automático, no podrá cambiar la configuración de la exposición una vez haya comenzado el escaneado. (Sin embargo, cuando se utiliza la opción "Creación Trabajos", la exposición puede cambiarse cada vez que se inserta un nuevo juego de originales.)

## Funcionamiento

### En los modos Escanear y Entrada Datos

1. #### Pulse la tecla [Exposición]

2. #### Pulse la tecla asignada al tipo de original que desee establecer en función del tipo de original

3. #### Pulse el control deslizante o para ajustar la exposición

   Si ajusta la exposición con el tipo original [Auto.], se selecciona automáticamente el tipo de imagen original como [Texto].
   Una vez completada la configuración, pulse .

Volver arriba