# COMPROBACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL

## Visión general

Antes de la impresión, puede comprobar los tamaños de papel, los tipos de papel y el papel restante en las bandejas de la máquina. Haga clic en el botón [Estado de las Bandejas] en "Selección papel" en la ficha [Papel].

Las relaciones entre las opciones de configuración "Tamaño de papel" y "Selección papel" son las siguientes:
Si la "Fuente papel" está establecida como [Selección automática] en "Selección papel":
La bandeja que contiene el papel del tamaño y el tipo seleccionados en "Tamaño de papel" y "Tipo de papel" se selecciona automáticamente para imprimir los datos.
Si la "Fuente papel" no está establecida como [Selección automática] en "Selección papel":
Los datos se imprimen en el papel cargado en la bandeja especificada independientemente de la configuración del "Tamaño de papel".
Cuando establezca "Fuente papel" como [Band. Bypass], asegúrese de seleccionar el "Tipo de papel". Compruebe el tipo de papel establecido para la bandeja bypass de la máquina, compruebe que haya papel de ese tipo cargado en la bandeja bypass y, a continuación, seleccione el tipo de papel adecuado.
Si el "Tipo de papel" está establecido como [Selección automática]en "Selección papel":
Una bandeja con papel normal o papel reciclado del tamaño especificado en "Tamaño de papel" se selecciona automáticamente para imprimir los datos. (La configuración predeterminada de fábrica es papel normal únicamente.)
Si el "Tipo de papel" no está establecido como [Selección automática] en "Selección papel":
Los datos se imprimen desde la bandeja que contiene el tipo de papel especificado basándose en el tamaño seleccionado en "Tamaño de papel".
También se pueden colocar soportes especiales en la bandeja bypass.
Para obtener más información, consulte "BANDEJA BYPASS".
Si se encuentran activadas las opciones [Activ. tamaño de pap. detect. En Band. bypass] (desactivada de forma predeterminada) o [Activar tipo de pap. detect. En Band. bypass] (activada de forma predeterminada), a las que se accede seleccionando [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Aj. de band. bypass], la impresión no tendrá lugar si el tipo o el tamaño de papel especificados en el controlador de impresora son diferentes del tipo o el tamaño de papel especificados en la configuración de la bandeja bypass.

###### Para excluir la bandeja bypass de las bandejas que se pueden seleccionar al elegir [Selección automática]:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Aj. de band. bypass] → [Excluir band. Bypass de selecc. de papel auto.].
Si se cargan frecuentemente soportes especiales en la bandeja bypass, se recomienda activar esta opción de configuración.
Volver arriba