# IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UNA MEMORIA USB

## Visión general

Puede imprimir un archivo de una memoria USB que esté conectada a la máquina directamente sin utilizar el ordenador.
Cuando seleccione un archivo PDF protegido con contraseña, introduzca dicha contraseña en la pantalla de gestión trabajos para comenzar la impresión.

- IMPRESIÓN DE UN ARCHIVO PDF ENCRIPTADO

- Utilice una memoria USB con FAT32 cuya capacidad no supere los 32 GB.
- La impresión desde un dispositivo de memoria USB no es posible cuando está seleccionada la opción [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración (administrador)" → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Desactivación de Impr. directa desde memoria USB].

## Funcionamiento

1. #### Conecte el dispositivo de memoria USB a la máquina y pulse la tecla [Recuperación de archivos del disco duro]

2. #### Pulse la tecla [Seleccionar archivo a impr. desde memoria USB] en el panel de acciones

3. #### Pulse primero el archivo que desee imprimir y, después, la tecla [Cambiar configuración para imprimir] en el panel de acciones

   - Si va a imprimir varios archivos, pulse las teclas de los archivos en cuestión y, después, pulse la tecla [Imprimir] en el panel de acciones.
   - Se seleccionan las casillas de verificación de los archivos seleccionados.
   - El icono aparece a la izquierda de las teclas de los archivos que se pueden imprimir.
   - El icono se muestra a la izquierda de las teclas de las carpetas del dispositivo de memoria USB. Para mostrar una carpeta o un archivo de una carpeta, pulse esta tecla.
   - Pueden visualizarse un total de 100 teclas de archivos y carpetas.
   - Pulse para subir un nivel de carpeta.
   - Cuando se baja un nivel de carpeta al pulsar una tecla de carpeta, aparece .
     Pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección del nombre de archivo o carpeta.
   - Pulse la tecla [Archivo o nombre de carpeta] para cambiar el orden de los archivos y las carpetas que aparecen en la pantalla. Cada vez que se pulsa la tecla, el orden cambia de ascendente a descendente y viceversa.

4. #### Seleccione las condiciones de impresión

   - Si ha seleccionado varios archivos en el paso 3, podrá seleccionar únicamente el número de impresiones.
   - Si ha seleccionado un archivo que incluye condiciones de impresión (es decir, archivos PCL, PS o XPS) en el paso 3, se aplicará la configuración.
   Cuando está seleccionada la casilla de verificación [Impresión satinado], [Área del Papel] se establece como [Papel Satinado] (bandeja bypass) y [Resolución] se establece como [600 dpi (Alta calidad)].

5. #### Pulse la tecla [Inicio]

   La impresión comienza después de la transferencia del archivo seleccionado.

6. #### Retire el dispositivo de memoria USB de la máquina

Volver arriba