# CONFIGURACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

## Configuración de gestión de energía

Los usuarios pueden cambiar la hora de transición de los modos de desconexión automática y precalentamiento.
Esta función reduce los gastos de electricidad, al mismo tiempo que ayuda a preservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.

### Configuración de Modo Precalentamiento

El plazo de activación del modo de precalentamiento puede fijarse entre 1 y 240 minutos.
El modo de precalentamiento se activará cuando transcurra el tiempo especificado después de terminar la impresión, sin que se realice ninguna otra operación.
Seleccione el tiempo que considere necesario en su lugar de trabajo.
El panel de visualización puede apagarse en el modo de precalentamiento.
El modo de precalentamiento no puede desactivarse.

### Activar modo desconexión auto de energía en cuanto termine el trabajo remoto.

### Configuración de desconexión automática

La hora de activación del modo de desconexión automática puede fijarse entre 1 y 240 minutos.
No se puede desactivar el modo de desconexión.

### Cambiar hora transición por hora día..

Esta función controla la transición al modo de desconexión automática de forma óptima para cada periodo de tiempo; para ello analiza el uso de la máquina de acuerdo con los registros de los trabajos que se hayan obtenido durante un periodo de 4 semanas.

- Las páginas se cuentan por separado para cada tamaño de papel.
- Cuando el suministro eléctrico de la máquina estaba apagado, no hubo ningún trabajo durante este tiempo.

- No se modifica la configuración del control de transferencia de imágenes.
- Esto no se vincula con la configuración de programación de encendido/apagado. Si se activan ambas opciones, tiene preferencia la configuración de programación de encendido/apagado.

###### Transición a modos de ahorro de energía y desconexión automática

Patrón | Tiempo de transición | Promedio de salidas por hora*
--- | --- | ---
Modo1 (Inicio trabajo prior.1) | Tras 1 hora | 1000-
Modo2 (Inicio trabajo prior.2) | Tras 30 minutos | 250-999
Modo3 (Ahorro energía prior.1) | Tras 5 minutos | 60-249
Modo4 (Ahorro energía prior.2) | Tras el periodo de tiempo mínimo | -59
Nivel de consumo en modo de suspensión | Consumo bajo: la máquina cambia al modo de ahorro de energía, pero tarda algún tiempo en recuperarse. Reactivación rápida: en comparación con Consumo bajo, el valor del suministro aumenta en cierta medida, pero como resultado la recuperación es más rápida. | -

* Configuración predeterminada de fábrica

### Auto

Esta función controla la energía de forma óptima para cada periodo de tiempo; para ello analiza el uso de la máquina basado en los registros de los trabajos que se hayan obtenido durante un cierto periodo de tiempo.
Si la máquina no dispone de un registro de trabajos que abarque 4 semanas, la máquina entra en la plantilla2 (Modo3 (Ahorro energía prior.1) entre las 8:00 y las 18:00 horas). Posteriormente, tras ello, entra en Modo4 (Ahorro energía prior.2).

### Manual

Puede configurar un patrón para cada banda horaria.
La máquina ya dispone de la plantilla de tres patrones. El patrón de ahorro de energía puede agregarse a los patrones ecológicos originales 1 a 4.

###### Plantilla de tres patrones

Plantilla | Patrón | Descripción del modo
--- | --- | ---
Plantilla 1 | Todo "Ahorro energía prior. 2" | La máquina funciona en el "Modo4 (Ahorro energía prior.2)" todo el tiempo.
Plantilla 2 | 8:00-18:00 "Ahorro energía prior. 1" | La máquina funciona en "Modo3 (Ahorro energía prior.1)" entre las 8:00 y las 18:00, y en "Modo4 (Ahorro energía prior.2)" el resto del tiempo.
Plantilla 3 | 8:00-18:00 "Inicio trabajo prior. 1" | La máquina funciona en "Modo1 (Inicio trabajo prior.1)" entre las 8:00 y las 18:00, y en "Modo4 (Ahorro energía prior.2)" el resto del tiempo.

## Configuraciones de operación en fecha específica

Puede configurar un día en el que prevea que va a imprimir un elevado volumen de hojas o desee realizar una operación especial como la "fecha específica" y establecer un patrón de ahorro de energía concreto solo para dicha fecha específica.
La operación de una fecha específica se lleva a cabo el día configurado como fecha específica, sin importar la configuración de la hora de transición de la desconexión automática.

### "Ficha Fecha específica"

Pueden configurarse hasta 7 fechas específicas. Configure fechas específicas, un patrón de ahorro de energía que desee aplicar y la operación que corresponda a la fecha específica en caso de coincidir con un festivo.

Elemento | Descripción
--- | ---
Configuración de Fecha | Configure la fecha en la que desee que la máquina funcione con un patrón concreto. Seleccione un día entre 1 y 31 en Cada mes o desde Fin de cada mes.
Aplicar operación de ahorro de energía | Seleccione un patrón de ahorro de energía que desee aplicar. Use la ficha "Patrón" para especificar los detalles del patrón de ahorro de energía.
Operación para festivo | Configure el modo en que deba funcionar la máquina si la fecha específica predefinida cae en festivo. Use la ficha "Festivo" para especificar el día como festivo.

- Si una fecha específica indicada inicialmente coincide con la que se ha movido porque cae en festivo, prevalece la configuración de la primera.
- Si se configuran fechas específicas de las mismas fechas, se usan en orden ascendente del 1 al 7 (números de fechas específicas).

### "Ficha Patrón"

Esta pestaña se usa para configurar los detalles de un patrón de ahorro de energía.

Elemento | Descripción
--- | ---
Operación de ahorro de energía | Seleccione un patrón de fecha específico que desee especificar.
Cambiar nombre de patrón | Indique un nombre de patrón cuando desee cambiar el nombre de un patrón de fecha específico.
Patrón a modelar | Seleccione un patrón de origen al crear un patrón mediante un patrón almacenado o predefinido.
Añadir tarea programada nueva | Añada una tarea programada.

### "Ficha Festivo"

Especifique un festivo. El día especificado como festivo no será una fecha específica.

Elemento | Descripción
--- | ---
Lista de festivos | Cuando pulse esta opción, se mostrarán las fechas y los días de la semana correspondientes a los festivos establecidos durante dos años.
Día de la semana | Use esta opción para especificar un festivo mediante un día de la semana.
Establecer periodo | Use esta opción para especificar un festivo mediante una fecha. "Hora registrada finalmente" muestra cuando se almacenó el festivo almacenado mediante Establecer periodo.

Volver arriba