# RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ENVÍO DE IMÁGENES ALMACENADA (LLAMADA AL PROGRAMA)

## Visión general

Esta función almacena diversas configuraciones de manera colectiva en forma de un programa. El programa almacenado se puede recuperar mediante un sencillo procedimiento.
Por ejemplo, imagine que un documento de tamaño A4 (8-1/2" × 11") se escanea a un archivo y se envía a todas las sucursales de la empresa una vez al mes.

- Envíe los mismos documentos a todas las sucursales de la empresa.
- Transmita sucesivamente cada página de un documento encuadernado.
- Las sombras de los bordes del documento se borran antes de la transmisión

Si no hay almacenado un programa de trabajo | Si hay almacenado un programa de trabajo
--- | ---
Especifique la dirección de cada sucursal. Seleccione Esc. Pág. Dual. Especifique Borrar. Pulse la tecla [Inicio]. Escanee y envíe el original. | Pulse la tecla correspondiente a un programa almacenado. Pulse la tecla [Inicio]. Escanee y envíe el original.
Este método requiere varias configuraciones y lleva algo de tiempo. Además, puede provocar un error de configuración. | Este método no requiere varias configuraciones y es rápido. Además, puede enviar un envío de imágenes sin que haya errores de configuración.

- Las opciones de configuración almacenadas en un programa se mantendrán incluso después de utilizar el programa para la transmisión. Pueden utilizarse varias veces las mismas opciones de configuración para la transmisión.
- Los siguientes contenidos no se pueden almacenar en programas:
  - Pulsar tamaño personalizado, perforación de tarjeta, traslado de página y borrado sin especificar durante la previsualización, introducción de metadatos, opciones de envío y selección del propio nombre
- Pueden almacenarse hasta 48 programas.
- Pueden almacenarse hasta 500 destinos en un programa.

Esta función no puede utilizarse en el modo Entrada Datos.

###### Para almacenar un programa:

Pulse la tecla [Registro de Programa] que aparece en el panel de acciones cuando trabaja con cualquier pantalla de modo.

- ALMACENAMIENTO DE UN PROGRAMA

## Funcionamiento

1. #### Coloque el original

   Según la función almacenada en el programa, coloque el original en el alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Pulse la tecla [Llamada al programa] en el panel de acciones

3. #### Pulse la tecla del programa que desee recuperar

   Se aplicará la configuración almacenada del programa.

4. #### Configure las opciones adicionales conforme sea necesario

   Las opciones adicionales pueden no estar permitidas dependiendo del programa llamado.

5. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".

Volver arriba