# GUARDADO DE DATOS DEL ORIGINAL ESCANEADO (ARCHIVO RÁPIDO)

## Visión general

Si especifica la opción Archivo Rápido para la transmisión de imagen, los datos del original escaneado se guardan como un archivo en la carpeta de archivo rápido. Ya que puede recuperar el archivo almacenado cuando desee, puede retransmitir el archivo sin preparar su original.
Cuando se almacena un archivo utilizando la función de archivo rápido, se asignan al usuario y al archivo los nombres que se indican a continuación.
Nombre de usuario: Usuario descon.
Nombre de archivo: Modo_Día-Mes-Año_Hora-Minuto-Segundo
(Ejemplo: E-mail_04042012_112030)
Guardado en: Carpeta Rápida de Archivos
Cuando utilice la autenticación de usuario, el nombre de usuario que se utilizó para el inicio de sesión se seleccionará automáticamente. Si se almacenan datos con la opción Archivo Rápido, sólo puede cambiar el nombre de archivo y la ubicación de almacenamiento.

###### Para borrar todos los archivos de la carpeta de archivo rápido excepto los archivos protegidos:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de Clasificación de Documento] → [Eliminar Todos los Archivos Rápidos]. Establezca la configuración para que se borren todos los archivos cuando se conecte la alimentación según sea necesario.

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Especifique el destino

   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO USANDO EL NÚMERO DE BÚSQUEDA
   - INTRODUCCIÓN DE UN DESTINO MANUALMENTE
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE LA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
   - ESPECIFICACIÓN DE UN DESTINO DESDE EL REGISTRO DE ENVÍOS

3. #### Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, la tecla [Archivo Rápido]

   Cuando compruebe el mensaje mostrado en la pantalla y pulse [OK], el icono aparecerá marcado.
   Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

   También puede establecer la opción Archivo Rápido pulsando la tecla [Archivo Rápido] en el panel de acciones.

   ###### Para cancelar la opción Archivo Rápido:

   Pulse la tecla [Archivo Rápido] para quitar la marca de verificación.

4. #### Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el escaneado del original

   Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
   Cuando coloque el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
   Una vez haya escaneado el último original, pulse la tecla [Read-End].
   Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
   Pulse la tecla [Previsualización] para previsualizar la imagen de salida antes de enviarla. Una vez haya escaneado un original pulsando la tecla [Previsualización], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el original siguiente. Pulse la tecla [Inicio] para comenzar el envío de la imagen.
   Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN DE SALIDA ANTES DE LA TRANSMISIÓN".

Volver arriba