# FUNCIÓN ESCÁNER DE RED

## Visión general

El escáner de red le permite crear un archivo de imagen a partir de los datos originales escaneados por la máquina, y enviar el archivo a través de una red a un PC, servidor FTP u otros destinos. En caso necesario, permite escanear el original desde el PC utilizando una aplicación compatible con TWAIN.
La función de escáner de red incluye los siguientes modos de escaneado.

### Modo de escáner

La función de escáner de la máquina envía un original escaneado tal como se describe más adelante según el destino especificado.

###### Escanear a correo electrónico

El archivo escaneado se adjunta a un correo electrónico y se envía.

###### Escanear a FTP

El archivo escaneado se envía a una carpeta específica de un servidor FTP.
Cuando se envía el archivo, también puede enviarse un mensaje de correo electrónico a una dirección de correo electrónico previamente almacenada para informar al destinatario de la ubicación del archivo.

###### Escanear a carpeta de red

El archivo escaneado se envía a una carpeta de red en un PC con Windows que se encuentra en la misma red que la máquina.
Es posible enviar un correo electrónico para informar sobre la ubicación donde esté almacenado el archivo escaneado.
Para saber cómo funciona, consulte "ENVÍO DE UNA IMAGEN EN MODO DE ESCANEADO".

### Modo Entrada Datos

La información especificada en el modo Entrada Datos utilizando el panel táctil o generada automáticamente por la máquina se envía a un directorio de un servidor FTP o a una aplicación en un PC como un archivo metadatos en formato XML.

- Los metadatos datos que incluyen información sobre un archivo, cómo se va a procesar y su relación con otros objetos. Para utilizar la función de entrega de metadatos deberá instalar el módulo de integración de la aplicación.
- El módulo de integración de la aplicación se puede combinar con la función de escáner de red para agregar un archivo de metadatos a un archivo de imagen escaneada.
- Para saber cómo funciona, consulte "TRANSMISIÓN DE METADATOS".

Volver arriba