# BANDEJA 1/2

## Visión general

Es posible cargar un máximo de 1200 hojas de tamaño A4 (8-1/2" × 11") en la bandeja 1.
Es posible cargar un máximo de 800 hojas de tamaño A4 (8-1/2" × 11") en la bandeja 2.
Si ha cargado un tipo de papel diferente o de otro tamaño al que se había cargado anteriormente, asegúrese de comprobar la configuración en "Modo Configuración". Una configuración incorrecta puede producir fallos en la impresión, impresiones en un papel de tamaño o tipo equivocado o atascos de papel.

###### Para comprobar el tipo y el tamaño de papel:

En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Config.Band. de Papel].
No coloque objetos pesados en la bandeja ni ejerza presión sobre ella.

## Funcionamiento

### Carga de papel

1. #### Extraiga la bandeja de papel

   Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.
   Siga sujetando el asa hasta que se libere el bloqueo.

2. #### Levante el rodillo de alimentación y coloque papel en la bandeja

   Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo. La pila no debe superar la línea indicadora (un máximo de 1200 hojas para la bandeja 1 o de 800 hojas para la bandeja 2).
   Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.

3. #### Baje el rodillo y empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina

   Empuje la bandeja firmemente hasta que quede introducida del todo en la máquina.

### Cambio del tamaño de papel

1. #### Retire la guía del tamaño de papel

   Presionando la base de la bandeja hacia abajo, sujete el gancho de la parte inferior de la guía del tamaño de papel y levante ligeramente la guía.

   Antes de cambiar el tamaño de papel de la bandeja 2, levante la guía del papel.

2. #### Coloque la guía del tamaño de papel y la hoja transparente de forma adecuada para el tamaño de papel que va a utilizar

   ###### (1) Alinee la parte inferior de la guía del tamaño de papel con la ranura correspondiente de la base de la bandeja.

   Alinee la guía del tamaño de papel con la ranura del tamaño de papel que se va a usar (se indica con una marca del tamaño de papel).

   ###### (2) Alinee los orificios de la parte superior de la guía del tamaño de papel con los salientes que aseguran la guía del tamaño de papel.

   Alinéelos con los orificios del tamaño de papel que se va a usar (se indica con una marca del tamaño de papel).

   ###### (3) Empuje la guía del papel para que quede bloqueada en su sitio.

   Empuje la guía del tamaño de papel hasta que el gancho de la parte inferior quede bloqueado en su sitio. (Oirá un "clic" cuando el gancho quede bloqueado.) Mueva ligeramente la guía del tamaño de papel para asegurarse de que ha quedado bloqueada en su sitio.

   - Cuando coloque la guía del tamaño de papel, sitúe la hoja transparente en contacto directo con la base de la bandeja en la orientación correcta, tal como se muestra.
   - La ranura u orificio que tiene la marca "LT" es para el tamaño 8-1/2" x 11".
   Cuando coloque la guía del tamaño de papel, asegúrese de que las partes superior e inferior de la guía estén alineadas con el mismo tamaño de papel. Si las partes superior e inferior de la guía del tamaño de papel no están alineadas con el mismo tamaño de papel, se producirá una alimentación asimétrica y atascos de papel.

3. #### Repita los pasos 1 y 2 para ajustar la guía del papel del otro extremo al tamaño de papel que se va a utilizar.

   Asegúrese de ajustar la guía del papel del otro extremo al mismo tamaño que la guía del papel más próxima.
   Cuando retire y coloque la guía del tamaño de papel del otro extremo, tenga cuidado de no golpear la tapa frontal de la máquina.

   Si sólo se ajusta una guía del papel, podría producirse una alimentación asimétrica o atascos de papel.

4. #### Establezca el tamaño y el tipo de papel

   Asegúrese de establecer el tamaño y tipo de papel mediante la selección de [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Config. Band. de Papel].
   Si la configuración del tamaño de papel no se define correctamente, no funcionará correctamente la selección automática del papel y la impresión podría realizarse en un tamaño o tipo de papel equivocado o podría producirse un atasco de papel.

Volver arriba