# REALIZACIÓN DE COPIAS DE PRUEBA

## Visión general

Esta función imprime de forma preferente un único juego de copias, independientemente de la cantidad de juegos que se haya especificado, y permite comprobar la imagen de previsualización. Tras comprobar la imagen de previsualización puede cambiar la configuración si es necesario y conseguir un trabajo de copia eficiente.
Secuencia de copia de prueba

- Si se ejecuta Copia Prueba mientras la máquina está imprimiendo otro trabajo, el trabajo en curso se interrumpe y solamente se imprime un juego de copias de forma preferente. El trabajo interrumpido se reanudará después de que se haya imprimido un juego de copias.
  Si se ejecuta Copia Prueba mientras la máquina está imprimiendo un trabajo para el que se haya especificado a la vez impresión a doble cara y grapado, se imprime un solo juego de copias después de completar el trabajo en curso.
- Si las copias restantes de Copia Prueba se imprimen mientras la máquina está imprimiendo otro trabajo, la copia se inicia después de que se haya completado el primer trabajo de impresión reservado.

## Funcionamiento

1. #### Colocar el original

   Coloque el original en el alimentador de documentos automático o el cristal de exposición.
   - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
   - CRISTAL DE EXPOSICIÓN

2. #### Conforme sea necesario, especifique las funciones que desee, como "Exposición" y "Tasa de copia".

3. #### Especifique el número de copias (número de juegos) usando las teclas numéricas.

   - Pueden definirse hasta 9999 copias (juegos).
   - Si especifica un número incorrecto de copias, pulse la tecla [C] e introduzca el número correcto.

4. #### Pulse la tecla [Copia Prueba]

   Solamente se imprime un juego de copias.

5. #### Compruebe el resultado de la copia. Si no encuentra ningún problema, pulse la tecla [Inicio Imprimir]

   Si el resultado de la copia no es correcto, cambie la configuración y, después, pulse la tecla [Copia Prueba].

   Puede cambiar el número de copias.
   La tecla [Copia Prueba] no aparece si se ha especificado una función que no esté disponible.

Volver arriba