# ACTIVAR/DESACTIVAR CONFIGURACIONES

Las opciones siguientes activan o desactivan ciertas funciones.

### Estado de La Impresora

###### Deshabilitar impresión de página en blanco

Desactiva la impresión de una página en blanco.

### Control de Usuario

###### Desactivación de la impresión por usuarios no válidos

Se puede impedir la impresión de información que no está almacenada en la máquina por parte de usuarios, como la impresión sin introducir información de usuario válida en el controlador de impresora o la impresión de un archivo en un servidor FTP en el modo de configuración (versión Web).

### Configuración de Operaciones

###### Cancelar Temporizador de Auto Limpieza

Desactiva el modo de borrado automático.

###### Desactivar la Operación de Prioridad de Trabajos

Desactiva el otorgamiento de prioridad para los trabajos de envío e impresión desde la pantalla de gestión trabajos.

###### Desactivar la Impresión por el Bypass

Desactiva la impresión por el bypass (es decir, adelantando a otros trabajos que se hayan detenido* debido a que falta el papel necesario para ellos en las bandejas).
* Esta opción no se tiene en cuenta si se acaba el papel durante el trabajo.

###### Desactivar Repetición Automática Teclas

Desactiva la función Repetición Automática Teclas.

###### Desactivar Ajuste de Reloj

Desactiva la modificación de la fecha y la hora.

###### Desactivar el Modo Portadas/Inserciones

Desactiva el uso de la función de portadas e inserciones.

###### Desactivación del finalizado manual

Desactiva el finalizado manual

### Control de Dispositivos

###### Desactivación de alimentador documentos

Utilice esta configuración para evitar el uso del alimentador de documentos automático, por ejemplo cuando presente fallos de funcionamiento. (Una vez habilitada esta configuración, todavía pueden realizarse operaciones de escaneado con el cristal de exposición.)

###### Desactivación de impresión dúplex

Se utiliza para desactivar la impresión a dos caras, por ejemplo si se produce algún problema con el módulo dúplex.

###### Desactivar la Bandeja de Gran Capacidad

Esta configuración se utiliza para impedir el uso de la bandeja de gran capacidad, por ejemplo si se produce algún problema con ella.

###### Desact. Conf. de Bandeja

Desactiva la configuración de la bandeja.

###### Desactivación de Bandeja Bypass

Esta opción sirve para prohibir el uso de la bandeja bypass.

###### Desactivar insertador

Esta opción sirve para prohibir el uso de la unidad de inserción.

###### Desactivar el Agrupado

Desactiva una agrupación.

###### Desactivar el Grapador

Esta configuración se utiliza para impedir el uso del grapador, por ejemplo si se produce algún problema con el grapador del finalizador (o del finalizador grapador).

###### Desactivar el Perforador

Esta configuración se utiliza para impedir el uso del perforador, por ejemplo si se produce algún problema con el módulo perforador del finalizador (o finalizador de encuadernado).

###### Desactivar la unidad de pliegue

Esta opción sirve para prohibir el uso de la unidad de plegado.

###### Desactivar módulo de corte

Esta opción sirve para prohibir el uso del módulo de corte.

###### Deshabilitar el apilador 1

Esta opción se utiliza para deshabilitar la bandeja de desplazamiento del apilador de alta capacidad principal.

###### Deshabilitar el apilador 2

Esta opción se utiliza para deshabilitar la bandeja de desplazamiento del apilador de alta capacidad secundario.

###### Desactivar el Modo de Máquina Principal

Esta opción se emplea para prohibir la transmisión en tandem.
(Esta opción no suele ser necesaria.)

###### Desactivación del modo de equipo cliente

Esta opción se emplea para prohibir la recepción en tandem.
(Esta opción no suele ser necesaria.)

### Configuración de Copia

###### Desactivar el registro del programa

Desactiva el registro del programa.

###### Desactivar Bandeja Bypass en Copia Dúplex

Desactiva el uso de la bandeja bypass cuando se realicen copias a dos caras.
La bandeja bypass suele usarse para introducir hojas de etiquetas, transparencias y otros soportes especiales en los que no pueden hacerse copias a dos caras.
Si una hoja de uno de esos soportes especiales llega al dispositivo de inversión, puede producirse un atasco o un daño en el equipo.
Si usa con frecuencia soportes especiales que no pueden utilizarse para copias a dos caras, es recomendable que active esta opción.

###### Desactivar Selección Automática de Papel

Desactiva la función Selección Automática de Papel.
Si está activado, no se seleccionará automáticamente papel que tenga el mismo tamaño que el original situado en el cristal de exploración o en el alimentador de documentos automático.

###### Desactivar registro de imagen personalizada

Desactiva el registro de imágenes personalizadas.

###### Desactivar envío al copiar

Desactiva la función Enviar Imagen durante la copia.

### Ajustes Impresora

###### Prohibir Impresión de Página de Aviso

Desactiva la impresión de una página de aviso.

###### Prohibir Impresión de Página de Prueba

Desactiva la impresión de una página de prueba.
Si esta opción está activada, no podrá usar la opción "Imprimir Página de Prueba" del modo de configuración para imprimir páginas de prueba.

###### Excluir band. Bypass de selecc. de papel auto.

Cuando se selecciona [Auto.] para el tipo de papel, la bandeja bypass queda excluida de las bandejas que están disponibles para la selección.
Esto es recomendable cuando suele colocarse papel especial en la bandeja bypass.

###### Desactivación de Impr. directa desde memoria USB

Desactiva la función de impresión directa de un archivo contenido en un dispositivo de memoria USB.

###### Desactivación Impr. directa desde carpeta de red

Desactiva la impresión directa desde una carpeta de red.

###### Desactivar envío al imprimir

Desactiva la función Enviar Imagen durante la impresión.

### Configuración Envío Imágenes

###### Desactivar Cambio de Orden de Visualización

Desactiva la realización de cambios en el orden de visualización (orden de número de búsqueda, ascendente, descendente) de la libreta de direcciones y otros.
Si se selecciona, no se cambia el orden ni siquiera al pulsar la pestaña en la pantalla de la libreta de direcciones.
El orden visualizado permanecerá fijo según el orden efectivo cuando se habilitó esta opción.

###### Desactivar la Función de Escaneo

Si la casilla [Explorar PC] está definida como , la función Explorar PC está desactivada.

###### Des. el dest. de reg. del panel de op.

Desactiva el control de direcciones desde la máquina.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo (Entr. Directa)
- Grupo (Libreta de Direcciones)
- Contactos

###### Desact. el dest. de reg. de la pág. web

Desactiva el registro del destino desde el modo de configuración (versión Web).
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo (Entr. Directa)
- Grupo (Libreta de Direcciones)
- Contactos

###### Desactivar el registro de todos los elementos del programa

Desactiva el uso de la libreta de direcciones para todos los programas.

###### Desactivar el Reg. de Destinos mediante Búsq. Global de Dir.

Desactiva el control de direcciones desde la búsqueda de direcciones global.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico

###### Desactivar el Registro Utilizando Network Scanner Tool

Deshabilita el control de direcciones desde las herramientas Network Scanner Tool.

###### Desactivar reenvío a través de la red

Impide el direccionamiento interno.

### Aj.para desact. transmis.

Estas opciones se utilizan para desactivar las siguientes operaciones de transmisión.

###### Desact. selecc. de libreta de dir.

Desactiva la selección de destinos de la libreta de direcciones.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico
- FTP
- Carpeta de red

###### Desactivar la Entrada Directa

Desactiva la entrada directa de direcciones de destino y otras.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico
- Carpeta de red

### Ajustes de Clasificación de Documento

###### Desactivar impresión de texto/sello en la reimpresión

Cuando se recupera y se imprime un documento almacenado, las funciones de impresión están desactivadas.
Esta función impide incoherencias de fecha entre los datos originales, los datos de salida y otros datos.

###### Ajustes de Impresión por Lotes

Cuando se imprimen archivos mediante la impresión por lotes, esta opción permite prohibir la selección de las teclas [Todos los usuarios] y [Usuario descon.] en la pantalla de selección del usuario.
Las opciones de activación y desactivación controlan los mismos parámetros que las opciones de activación y desactivación de otras configuraciones. Las opciones están vinculadas entre sí (el cambio de una afecta a las demás).

###### Desactivar almacenamiento en dispositivo de memoria externo

Desactiva el almacenamiento en dispositivos de memoria externa.

### Configuración de Seguridad

Esta opción se emplea para establecer las funciones de mejora de la seguridad.

###### Ajuste de impresión de patrón oculto

Desactiva la entrada directa de patrones de fondo y otros.
Volver arriba