# AJUSTES DE LAS APLICACIONES EXTERNAS

## Ajustes de las aplicaciones estándar

Es posible agregar y controlar la configuración de aplicaciones estándar.

### Adición o edición de aplicaciones estándar

Cuando se pulse la tecla [Agregar], aparecerá la pantalla las aplicaciones estándar. Es posible registrar hasta 16 carpetas de red.
Cuando pulse el nombre de una aplicación estándar, aparecerá la pantalla de registro correspondiente a dicha aplicación. Entonces podrá editarla.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre de la Aplicación | Introduzca el nombre de la aplicación.
Dirección para la interfaz de usuario de la aplicación | Configure una dirección IP de la aplicación o un nombre de red para controlar la interfaz de usuario de la máquina.
Tiempo de Espera | Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.
Nombre de la aplicación incrustada | Se muestra el nombre de la aplicación integrada.
Plataforma de Expansión | Configure esta opción para utilizar la plataforma de expansión.
Utilizar Servidor Proxy | Configure esta opción para utilizar el servidor proxy.
Tamaño de Datos | Configure el tamaño de la pantalla de la aplicación en las coordenadas X e Y.
Estilo de visualización | Configure la pantalla de la aplicación.
Usar icono personalizado* | Seleccione si se utiliza o no el icono personalizado.
Nombre de Archivo* | Informes de nombre de archivo.
Seleccionar Archivo* | Escriba el nombre del archivo.

* Estas funciones sólo se pueden establecer en la página Web.

## Ajustes de aplicación de cuenta externa

Es posible agregar y controlar una aplicación de cuenta externa.
Configure el nombre del servidor donde ha instalado la aplicación de cuenta externa.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
Control de cuenta externa | Especifica si activar o no la función de total mediante una aplicación de cuenta externa. Si se activa es necesario introducir el nombre de la aplicación o la dirección del servicio Web.
Establecer Servidor de Autenticación (Servidor 1) | Si se establece el servidor, se selecciona el modo de autenticación externa. Cualquier acceso al MFP queda controlado por la aplicación que se indique en esta página. Si se configura esta opción es necesario introducir el nombre de la aplicación, la dirección de la IU de la aplicación o la dirección de servicio Web del servidor 1. Si no se establece el servidor, se selecciona el modo de totales externos.
Servidor 1-4 | Seleccione un servidor para activarlo.
Nombre de la Aplicación | Introduzca el nombre de la aplicación.
Dirección para la interfaz de usuario de la aplicación | Introduzca el URL de la pantalla de inicio de sesión a la que debe accederse primero cuando se encienda la máquina.
Dirección para el servicio Web | Introduzca el URL del servidor o del ordenador que envía los comandos y eventos mediante el protocolo XML/SOAP.
Tiempo de Espera | Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.
Plataforma expandida | Configure esta opción para utilizar la plataforma de expansión.
Utilizar Servidor Proxy | Configure esta opción para utilizar el servidor proxy.
Tamaño de Datos | Configure el tamaño de la pantalla de la aplicación en las coordenadas X e Y.
Estilo de visualización | Configure la pantalla de la aplicación.
Información de usuario de la caché | Seleccione el período de caché de información del usuario cuando el modo fuera de línea está activada.
Dirección de correo electrónico | Escriba la dirección a la que se envía una notificación por correo electrónico cuando se produce un error de conexión de la aplicación.
Cuerpo texto | Escriba el cuerpo del mensaje que aparece en el correo electrónico de notificación de errores de conexión.

## Configuración de la aplicación incrustada

Guarda y "aplicación incrustada" que se instalan en la máquina.

### Instalación de la aplicación incrustada

Al pulsar la tecla [Agregar] aparece la pantalla de registro. Hasta 16 elementos se pueden instalar.

- Al instalar desde el panel de mandos de la máquina, los archivos de la memoria USB conectados a la máquina están instalados. Al instalar desde la página Web, los archivos de la computadora se han instalado.
- El área máxima del disco duro que pueden utilizar las aplicaciones es de 2 GB. Si las aplicaciones instaladas anteriormente ya están utilizando 2 GB de la superficie, una nueva aplicación no se puede instalar.

### La tienda de aplicación incrustada

Al almacenar una aplicación embebida ya instalado en "aplicación estándar", se puede utilizar la aplicación. Seleccione la casilla de nombre de la aplicación y pulse el botón [Añadir aplicaciones estándar].

### Eliminar aplicación incrustada

Toca el nombre de la aplicación en la lista para mostrar la información de esa aplicación estándar. Después de comprobar la información, eliminar la aplicación estándar con la tecla [Borrar].

## Configuración de polling

Cuando se conecta a una aplicación externa, puede almacenar y administrar las direcciones con el fin de utilizar un servicio que utiliza una función de sondeo.

###### Lista de elementos configurados

Elemento | Descripción
--- | ---
Servidor 1 - Servidor 2 | Se establece para habilitar cada uno de los servidores.
Dirección de Polling | Escriba la dirección URL del servidor o equipo que la máquina de votación.
Intervalo de Comprobación | Introduzca el intervalo de verificación del servidor. El valor predeterminado es 1 minuto.
Tiempo de Espera | Ajuste el tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.
Utilizar Servidor Proxy | El acceso a la red a través de un servidor proxy.

Volver arriba