# ENCUADERNACIÓN DE COPIAS ORDENADAS

## Visión general

Esta función grapa cada juego de copias en dos posiciones en el centro del papel, las pliega por la mitad y las entrega. En el plegado de encuadernado, recorta una caída lateral, lo que da como resultado una imagen de salida de buen aspecto.

- Puede ver las posiciones del grapado en "PREVISUALIZACIÓN DE COPIAS".
- Se necesita un finalizador grapador para usar la función Encuadernador.
- La función de corte está disponible cuando hay instalada una unidad cortadora en la máquina.

## Funcionamiento

### Encuadernado

1. #### Pulse la tecla [Salida]

2. #### Pulse la ficha [Grapar] y, a continuación, pulse la tecla [Encuadernado]

3. #### Pulse la tecla [Encuadernación Izquierda] o la tecla [Encuadernación Derecha] para seleccionar un original y configurar la portada

   Una vez completada la configuración, pulse .

   Si el número de originales escaneados sobrepasa el límite de grapado de hojas, aparece un mensaje. Pulse la tecla [Dividir], la tecla [Continuar] o la tecla [Cancelar].
   [Dividir]: divide las páginas en juegos que puedan graparse y las ordena. No puede utilizar esta función si están seleccionadas las opciones de portada.
   [Continuar]: continúa la ordenación sin grapar.
   [Cancelar]: cancela la opción de ordenar y grapar.

   ###### Para cancelar el encuadernado:

   Pulse la tecla [Off].

### Configuración del módulo de corte

1. #### Cuando está seleccionada la función de encuadernado, pulse la tecla [Config. cortador]

2. #### Pulse la tecla [On] y especifique el ancho de recorte.

   Pulse el campo de visualización del valor numérico de la anchura de recorte e indique el rango permitido mediante las teclas numéricas. O, si lo prefiere, pulse .
   Una vez completada la configuración, pulse .

   ###### Para cancelar la configuración del cortador:

   Pulse la tecla [Off].

Volver arriba