==================================================================

 FICHEIRO LEIAME DO CONTROLADOR DA SÉRIE PERSONAL MFP SHARP 

==================================================================


Os nossos agradecimentos por ter adquirido o Sharp Digital MFP. 
Leia este documento antes de instalar o controlador da impressora. 
Contém informações importantes que não estão abrangidas pelo Manual 
Online ou pela Ajuda Online.


==================================================================

 Índice 

==================================================================

- Sistemas Operativos 
- Cabos de Interface 
- Notas de Edição do Controlador da Impressora SHARP 
- Notas de Edição do Controlador do Scanner SHARP 


==================================================================

Sistemas Operativos 

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Controlador da Impressora 

------------------------------------------------------------------
O controlador da impressora série Personal MFP SHARP não pode ser 
usado nos seguintes sistemas operativos: 
 
   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 

   (No Windows NT 4.0 e no Windows 95, apenas a porta paralela 
    é suportada) 
   Microsoft Windows 95 
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation 
   (Service pack 5 ou posterior) 
   

A impressão em modo MS-DOS ou a partir da linha de comando MS-DOS 
não é suportada. 

------------------------------------------------------------------

 Controlador do Scanner 

------------------------------------------------------------------
O controlador do scanner série Personal MFP SHARP não pode ser 
usado nos seguintes sistemas operativos: 
   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 


A digitalização através da porta paralela não é suportada em nenhum 
sistema operativo.


==================================================================

Cabos de Interface 

==================================================================
Não é incluído um cabo de impressora com esta máquina. Use um cabo 
USB ou um cabo paralelo blindado bidireccional (compatível com IEEE 
1284) com até 2 m (6,5 pés) de comprimento.


==================================================================

Notas de Edição do Controlador da Impressora SHARP 

==================================================================
------------------------------------------------------------------

 Utilização do controlador de impressora com outros controladores 
 de impressoras. 

------------------------------------------------------------------
Se já estiver instalado outro controlador de impressora de Sistema 
de Impressora Windows no seu computador, o controlador de impressora 
série Personal MFP SHARP poderá não funcionar correctamente. Para 
evitar este problema, mude a definição de porta do controlador de 
impressora anterior da porta paralela (normalmente "LPT1") para 
"FILE", e depois instale o controlador de impressora série Personal 
MFP SHARP. 

------------------------------------------------------------------

 Sugestão 

------------------------------------------------------------------
* Quando actualizar o controlador da impressora, certifique-se de 
  que remove o controlador da versão anterior antes de instalar a 
  nova versão. 

* Se for possível, tente usar as últimas versões das aplicações de 
  software que sejam compatíveis com o sistema operativo. 
  Um documento criado numa versão antiga duma aplicação de software 
  poderá não imprimir correctamente se for impresso a partir de uma 
  versão mais recente do software. Neste caso, tente guardar o 
  documento utilizando a nova versão, e depois imprima-o. 

* Um documento poderá não ser correctamente impresso se for impresso 
  com outra controlador incluindo o Sharpdesk Composer ou o Win FAX 
  definido como a impressora padrão.
  Neste caso, mude a impressora padrão para a controladora da 
  impressora série Personal MFP SHARP, reinicie o software da 
  aplicação e depois imprima.

* Caracteres ou linhas com cores brilhantes (amarelo, azul claro, 
  etc.) poderão não parecer ao serem impressos. Neste caso, tente 
  o seguinte: 

 (A) Texto consistindo apenas de caracteres /linhas criadas com 
     software CAD: 
     Tente seleccionar a caixa de verificação "Impressão a 2 
     gradações" no separador "Avançadas" antes de imprimir. 
     (Neste caso, as secções onde se sobreponham fotografias, 
     caracteres coloridos e linhas serão todos impressos em preto.) 

 (B) Texto que inclua fotografias, caracteres coloridos e linhas: 
     Tente diminuir a definição de "Brilho" na caixa de diálogo 
     "Ajuste de imagem" que aparece quando selecciona o botão 
     "Ajuste de imagem" no separador "Avançadas". 
     (Isto alterará o brilho de toda a imagem impressa.) 

 (C) Outros casos 
     Se já tiver tentado o acima exposto e ainda não obteve os 
     resultados de impressão desejados, altere a cor do caractere 
     ou linha, ou torne-o mais grosso utilizando o controlo da 
     aplicação para fontes ou linhas. 

* Na página de teste que é impressa quando seleccionar "Imprimir 
  página de teste" nas propriedades do controlador da impressora, 
  aparece "Sim" ao lado de   "Impressão a cor"; no entanto, tal 
  foi definido apenas para melhorar a reprodutibilidade da 
  impressão de meios tons. 
  A unidade apenas é capaz de imprimir a preto e branco. 

* Quando "Impressão N-Up" for definida em "2-Up" ou "4-Up", ou 
  quando a definição "Qualidade de impressão" for alterada, a 
  posição das quebras de linhas poderá ser alterada. Neste caso, 
  ajuste o tamanho dos caracteres e/ou as margens e use a função 
  "Visualizar impressão" ou "Apresentar esquema de página" na 
  aplicação de software para verificar o esquema da impressão 
  antes de imprimir. 

* Quando imprimir em Windows NT 4.0 ou Windows 2000, o "número 
  de páginas" apresentado na fila de impressão poderá não ser 
  automaticamente actualizado. 
  Poderá premir a tecla F5 para actualizar o número apresentado. 

* Quando for usada a função "Ajustar à página" no separador 
  "Papel", a ampliação ou redução é calculada com base no 
  "Tamanho do papel" no separador "Papel", não no tamanho do 
  papel na aplicação. Portanto, ao usar esta função, assegure-se 
  que o "Tamanho do papel" no separador "Papel" é o mesmo que 
  o tamanho de papel na aplicação. 

* Se "Impressão N-up" ou "Ajustar à página" não imprimir 
  correctamente, tente o seguinte:

  (A) Use a função Zoom em Word 2000 para alterar as definições 
      de impressão.
      Exemplo: Use a opção de impressão "Ajustar ao tamanho do 
               papel" no controlo de impressão "Zoom".
  (para a impressão N-UP use "Páginas por folha".)

  (1) Seleccione "Imprimir" a partir do menu "Ficheiro" em Word.
  (2) Seleccione uma definição na função Zoom na caixa de diálogo 
      de impressão.
  (3) Clique no botão "OK".
      ===> Começa a impressão.

* Se o documento estiver em orientação "paisagem", poderá não 
  imprimir correctamente utilizando o método (A) acima. Se o 
  documento não imprimir correctamente, reponha as definições 
  de 2 em (A) acima nas definições originais e tente imprimir 
  com o método (B) abaixo. 


  (B) depois de verificar as definições de formato na aplicação, 
      Exemplo: 
      Impressão "2-Up" em Microsoft Word.

  (1) Seleccione "Configuração da página" e verifique a orientação 
      do seu documento a partir do menu "Ficheiro" em Word.
  (2) Clique o botão "OK".
  (3) Seleccione "Imprimir..." a partir do menu "Ficheiro" em Word.
  (4) Clique no botão "Propriedades".
  (5) Seleccione "2-Up" para a definição "Impressão N-Up".
  (6) Seleccione o separador "Papel".
  (7) Defina o "Tamanho do papel" no tamanho do seu documento.
  (8) Clique no botão "OK".
  (9) Clique no botão "OK".
      ===> Começa a impressão.

* A impressão poderá não se processar correctamente quando uma 
  fonte para escrita vertical (uma fonte a começar por "@") for 
  seleccionada como fonte de marca de água. Neste caso, use uma 
  fonte para escrita horizontal.

* A posição, tamanho e cor de uma marca de água apresentada na 
  visualização da marca de água (no lado esquerdo do separador 
  "Marca de água") nas propriedades do controlador, poderão 
  diferir do resultado real da impressão. Use a visualização apenas 
  como uma orientação geral.

* Se for seleccionada a impressão N-Up no separador "Principal" 
  quando tiver sido seleccionada uma marca de água, aparecerá 
  uma imagem (a imagem de papel no canto superior esquerdo dos 
  separadores "Principal", "Papel", e "Avançadas") indicando 
  que será impressa uma marca de água no papel. A imagem indica 
  simplesmente que foi seleccionada uma marca de água; não indica 
  o resultado da impressão. Uma marca de água será de facto 
  impressa em cada página do documento. 
  Por exemplo, quando é impresso um documento de múltiplas páginas 
  utilizando impressão 2-Up, serão impressas duas marcas de água 
  em cada folha de papel. 

* Quando usar um tamanho de papel personalizado, utilize a bandeja 
  de alimentação manual. 

* Este controlador inclui uma função que reduz automaticamente 
  documentos formatados em tamanho A3 ou B4 para tamanho A4 
  (letter) antes de imprimir.
  Se a redução não for correctamente realizada quando imprimir 
  documentos A3, B4, ledger ou 8K a partir de uma aplicação, 
  tente o seguinte:
 
  (A) Seleccione as definições correctas nas propriedades da 
      impressora da aplicação.
      Por exemplo, ao imprimir um documento formatado em A3 
      a partir do Microsoft Word:

  (1) Seleccione "Configuração de página..." a partir do menu 
      "Ficheiro" em Word.
  (2) Clique no botão "OK". 
      Se aparecer uma mensagem informando-o que as definições da 
      margem não são convenientes, clique no botão "Ignorar". 
  (3) Seleccione "Imprimir..." a partir do menu "Ficheiro" de Word.
  (4) Clique no botão "Propriedades".
  (5) Seleccione o separador "Papel".
  (6) Defina o "Tamanho do papel" como o tamanho do documento.
      "A3 (Ajustar à página)".
  (7) Clique no botão "OK".
  (8) Clique no botão "OK".
      ===> Começa a impressão.



------------------------------------------------------------------

 Limitações em aplicações de software específicas 

------------------------------------------------------------------

* Ao editar documentos múltiplos em MS-Word 2000 ou 2002, se abrir 
  as propriedades do controlador e alterar as definições de 
  impressão para um documento, poderá resultar em alterações nas 
  definições de impressão para os outros documentos. Neste caso, 
  reponha as definições de impressão antes de imprimir cada 
  documento. 

* Se um documento for impresso utilizando uma fonte grande em 
  MS-Word e outras aplicações, a aplicação poderá ser encerrada 
  pelo Windows. 
  Podem ser definidas fontes maiores que 300 pontos no MS-Word; 
  contudo, não use uma fonte maior que aproximadamente 300 pontos 
  para impressão. 
  Quando usar uma fonte grande num documento, recomendamos que 
  guarde com frequência o documento de forma a que não sejam 
  perdidas as edições. 

* Caracteres coloridos num documento Excel poderão ser impressos 
  em preto. 
  Se desejar imprimir caracteres em escala de cinzentos, seleccione 
  "Foto" para "Qualidade de impressão" no separador "Avançadas" 
  das propriedades do controlador. 

* Algumas fontes inglesas poderão não ser correctamente impressas 
  a partir de WordPad. Nesse caso, use uma aplicação de processador 
  de texto diferente (MS-Word, etc.) 

* Em WordPad, a impressão poderá não ser correctamente efectuada 
  se for especificado um conjunto de páginas a começar na segunda 
  página. Neste caso, seleccione "Todas" para as páginas a serem 
  impressas. 

* Quando usar o Acrobat Reader 5.0 ou posterior, um documento com 
  a orientação paisagem poderá ser impresso na orientação oposta de 
  outras aplicações. Neste caso, deseleccione a caixa de verificação 
  "Auto rodar e centrar páginas" na caixa de diálogo de Impressão 
  antes de imprimir. 

As limitações acima são as que foram identificadas até à preparação 
deste documento. 


==================================================================

Notas de Edição do Controlador do Scanner SHARP 

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Sobre o ambiente de operação 

------------------------------------------------------------------

*Monitor 
É necessário um monitor com 256 cores ou superior. 


------------------------------------------------------------------

 Pontos importantes quando usar o scanner 

------------------------------------------------------------------
* Quando é executada a digitalização utilizando alguns programas 
  OCR, a digitalização poderá não ser correctamente realizada 
  dependendo das definições. 
  Nesse caso, verifique o controlador Twain e/ou as definições OCR. 

* Quando é digitalizada uma imagem usando A4, B5, Letter, Legal ou 
  Post Card como gama de digitalização, as propriedades da imagem 
  digitalizada poderão não indicar A4/B5/Letter/Legal/Post Card.

* Durante o aquecimento do dispositivo, a digitalização a partir do 
  controlador WIA poderá provocar uma mensagem de erro. Nesse caso, 
  tente novamente após o "Indicador poupança de energia" do 
  dispositivo desligar. 

* Se for possível, tente usar as últimas versões das aplicações de 
  software que sejam compatíveis com o sistema operativo.

* A função scanner poderá não funcionar correctamente após a 
  instalação se mais de uma unidade de Série Personal MFP SHARP 
  estiverem ligadas ao mesmo computador.
  Neste caso, apague os ícones das unidades de Série Personal MFP 
  SHARP que não estão a ser utilizadas a partir de "Scanners e 
  câmaras" no Painel de controlo.

------------------------------------------------------------------
A SHARP Corporation não faz qualquer garantia relativamente à 
aplicabilidade da informação apresentada neste documento ou do 
software para qualquer fim diferente da utilização deste controlador 
MFP. 

Copyright (C) 2002-2005 SHARP Corporation

------------------------------------------------------------------

Microsoft, Windows, e Windows NT são marcas registadas da 
Microsoft Corporation nos EUA e outros países. 
"Windows" é um nome abreviado do "Sistema operativo Microsoft 
Windows". 

TrueType é uma marca registada da Apple Computer Inc.

------------------------------------------------------------------

