# INSERCIÓN DE HOJAS DE INSERCIÓN EN LAS COPIAS(PORTADAS/INSERCIONES)

## Visión general

Esta función inserta una hoja de papel en una página específica en forma de hoja de inserción.
Existen dos tipos de hojas de inserción. Se pueden especificar las posiciones de inserción.
Inserte portadas si son necesarias.
Para insertar portadas, consulte "INSERCIÓN DE PORTADAS EN LAS COPIAS".
Ejemplo: Inserte A después de la página 3 e inserte B después de la página 5.
Ejemplos de inserción de hojas
A continuación se muestran los resultados de copia cuando se insertan hojas de inserción en seis originales a una cara o tres originales a dos caras usando los dos modos de copia que se indican.
Modos de copia

- Copia de un original a una cara
- Copia de un original a dos caras

Copia de un original a una cara

Condiciones de configuración de las hojas de inserción | Copias resultantes
--- | ---
Inserte una hoja de inserción en el modo de copia a una cara. | Inserte una hoja de inserción en el modo de copia a dos caras.
No se copia | Inserta una hoja de inserción entre las páginas segunda y tercera de las copias. |
Copia a una cara | Realiza una copia a una cara de la tercera página del original en una hoja de inserción. |
COPIA A DOS CARAS | Realiza una copia a dos caras de las páginas tercera y cuarta del original en una hoja de inserción. |

Copia de un original a dos caras

Condiciones de configuración de las hojas de inserción | Copias resultantes
--- | ---
Inserte una hoja de inserción en el modo de copia a una cara. | Inserte una hoja de inserción en el modo de copia a dos caras.
No se copia | Inserta una hoja de inserción entre las páginas segunda y tercera de las copias. |
Copia a una cara | Realiza una copia a una cara de la tercera página del original en una hoja de inserción. | * La cuarta página del original no se copia.
COPIA A DOS CARAS | Realiza una copia a dos caras de las páginas tercera y cuarta del original en una hoja de inserción. |

- Antes de usar la función de portadas/inserciones, cargue las hojas de inserción en la bandeja.
- Cuando seleccione la función de portadas/inserciones, coloque los originales en la bandeja de alimentación de documentos, seleccione la copia a una cara o a dos caras y, finalmente, seleccione el número de copias y establezca cualquier otra opción de configuración que desee. Una vez haya establecido esta configuración, lleve a cabo el procedimiento para seleccionar las portadas o las inserciones.
- El tamaño de la hoja de inserción debe ser idéntico al tamaño de la copia.
- Se pueden insertar hasta 100 hojas de inserción.

- El cristal de exposición no está disponible para esta función.
- Tenga en cuenta que no se pueden insertar dos hojas de inserción en la misma página.
- Al realizar una copia a dos caras de un original a dos caras, no se puede insertar una hoja de inserción entre el anverso y el reverso de un original.
- Esta función no se puede utilizar en combinación con la función de encuadernado.
- Esta configuración no está disponible cuando la función de portadas/inserciones está desactivada en "Modo Configuración".

## Funcionamiento

Coloque el documento original en la bandeja de alimentación de documentos del alimentador de documentos automático y pulse la tecla [Previsualización].

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Portadas/Inserciones].
Pulse la ficha [Hoja de Inserción].
Pulse la tecla de la pantalla de página de inserción.
Las opciones de configuración de Inserción Tipo B son las mismas que las de Inserción Tipo A.
Introduzca el número de la página en la que desee insertar una hoja usando las teclas numéricas y, después, pulse la tecla [Intro].
El número total de hojas de inserción aparece al lado de la tecla [Intro]. Repita estos pasos para la cantidad de hojas de inserción.
Si ha introducido un número incorrecto de páginas de inserción:
Pulse la tecla [Diseño Página] y cambie la página.

- COMPROBACIÓN, EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DEL DISEÑO DE PÁGINA DE PORTADAS Y HOJAS DE INSERCIÓN

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Para cancelar la inserción de hojas de inserción:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Cambiar].
Si solo va a insertar la hoja de inserción A, pulse la tecla [No hacer copia].
Si va a realizar una copia en la hoja de inserción A, pulse la tecla [Simplex] o la tecla [Copia A Doble Cara].
Para cambiar una hoja de inserción:
Pulse la tecla [Bandeja de Papel] y seleccione la bandeja que tenga cargadas las hojas de inserción.
Cuando se copia en ambas caras de una hoja de inserción, no se pueden usar hojas de etiquetas, película para transparencias ni papel con pestañas para la inserción. Si no se va a copiar en ella, se puede insertar papel con pestañas.
Una vez completada la configuración, pulse .
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba