# TIPOS DE CONSUMIBLES Y MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO

## Tipos de consumibles

Debería utilizar nuestros papeles de copia y papeles de etiquetas recomendados. Para obtener más detalles, consulte con su distribuidor.
Debería utilizar nuestros cartuchos de tóner, cartuchos de grapas y transparencias especificados.

Nombre del producto | Nombre del modelo | Observaciones
--- | --- | ---
Transparencia A4 (papel especial) | S4BG68 | 100 hojas (10 juegos por caja)
Cartucho de grapas (para el finalizador o el finalizador grapador) | MX-SCX1 | Aprox. 5.000 grapas × 3
Cartucho de grapas (para finalizador (stacker grande)) | AR-SC2 | Aprox. 5.000 grapas × 3
Cartucho de grapas (para la unidad de encuadernado del finalizador de encuadernado y finalizador de encuadernado (stacker grande)) | AR-SC3 | Aprox. 2.000 grapas × 3

## Gestión del tóner y el cartucho de tóner, y en caso de emergencia

### Gestión

No arroje el tóner o el cartucho de tóner al fuego. El tóner podría salpicar y provocar quemaduras. Es más, no abra por la fuerza el cartucho de tóner. Es posible que se desprenda polvo de tóner. En este caso, evite la inhalación del polvo o que entre en contacto con la piel.

### Almacenamiento

Almacene el tóner o el cartucho de tóner en un lugar frío y oscuro que no sea hermético ni contenga llamas de ningún tipo. Almacene el tóner o el cartucho de tóner fuera del alcance de los niños. Almacene la caja del cartucho de tóner nuevo en posición horizontal, no vertical, y procure colocar correctamente la parte superior y la inferior. Si almacena la caja en posición vertical, el nivel de fluidez del tóner se reduce incluso aunque agite el cartucho de tóner antes de usarlo, por lo que es posible que el tóner se quede en el cartucho y no entre en la máquina.

### En caso de emergencia

###### Si inhala el polvo de tóner:

Vaya a una ubicación que le proporcione aire limpio y haga gárgaras con abundante cantidad de agua. Si tiene síntomas como tos, consulte a un médico.

###### Si se adhiere tóner a la piel:

Lave la zona afectada con jabón y elimine los restos de tóner con agua.

###### Si entra tóner en los ojos:

Elimine inmediatamente el tóner enjuagándose los ojos con agua limpia. Si tiene algún tipo de dolor, consulte a un médico.

###### Si ingiere tóner:

Enjuáguese bien la boca y beba uno o dos vasos de agua. Si fuera necesario, consulte a un médico.

###### Precaución:

- No almacene el cartucho de tóner en un lugar que tenga una temperatura de 40 grados centígrados o más.
  Si se almacena en un lugar con altas temperaturas, el tóner del cartucho puede endurecerse.
- Almacene el cartucho de tóner o el depósito de recogida de tóner fuera del alcance de los niños.

## Métodos de almacenamiento de otros consumibles

###### Almacene los demás consumibles en un lugar que cumpla las siguientes condiciones:

- Un lugar limpio y seco
- Un lugar con una temperatura estable
- Un lugar no expuesto a la luz directa del sol

###### Meta el papel de copia en una bolsa y almacénelo colocado sobre una superficie plana.

Si no mete el papel en una bolsa o no lo prepara para su almacenamiento, es posible que se doble o absorba humedad, provocando atascos en la máquina.
Asegúrese de meter el resto del papel en una bolsa y cerrarla para el almacenamiento; de lo contrario, es posible que el papel se doble o absorba humedad, provocando atascos en la máquina.
Volver arriba