# CAMBIO DEL FORMATO EN LOS MODOS ESCANEAR O ENTRADA DATOS

## Visión general

Cambie el formato de archivo (tipo de archivo y modo de compresión/ratio de compresión) para enviar una imagen escaneada en el momento de la transmisión. Asimismo, si los originales escaneados se dividen en archivos independientes, puede modificarse el número de páginas por archivo.
El tipo de archivo del modo [B/N] y el tipo de archivo del modo [Color / Escala de grises] están vinculados. El tipo de archivo no puede definirse por separado para cada uno. (Cuando se selecciona [JPEG] en el modo [Color / Escala de grises], [TIFF] se selecciona automáticamente en el modo [B/N].)
Combinaciones de tipos de archivo

Ficha [Color / Escala de grises] | Ficha [Blanco y Negro]
--- | ---
PDF | PDF
PDF de compresión alta | PDF
PDF de compresión alta (Ultrafino) | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF/A de compresión alta | PDF/A
PDF/A de compresión alta (Ultrafino) | PDF/A
PDF encriptado | PDF encriptado
PDF encriptado/de compresión alta | PDF encriptado
PDF encriptado/de compresión alta (Ultrafino) | PDF encriptado
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- El formato de archivo para enviar una imagen escaneada se especifica cuando el destino se almacena en una tecla de acceso directo; sin embargo, puede cambiar el formato en el momento de la transmisión.
- Si se especifica [PDF/Encriptar] para el formato del archivo, aparece la pantalla de introducción de contraseña al escanear. Introduzca una contraseña de hasta 32 caracteres.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando se especifica [PDF/Alta Compresión] en el formato de archivo [Color / Escala de grises].

- Cuando se transmite a una dirección habiendo especificado [PDF/Alta Compresión], todos los archivos escaneados se envían como archivos PDF de compresión alta.
- Cuando se transmite a una dirección habiendo especificado [PDF/Alta Compresión] y [PDF/Alta Compresión/Ultrafino], todos los archivos escaneados se envían como archivos PDF de compresión alta y tipo ultrafino.
- Si se especifica [PDF/Alta Compresión], no es posible cambiar la resolución en el modo de escáner. La resolución se establece en 300 x 300 dpi.
- Si está establecido [PDF/Alta Compresión] cuando se ha especificado una configuración de resolución en el modo de escáner (u otro modo), la configuración de la resolución se anulará y se utilizará la resolución PDF de compresión alta para la transmisión.
- Cuando está seleccionado [PDF/Alta Compresión], no se puede modificar la [Resolución] mientras se espera el siguiente original, ni en [Cambiar Ajuste] de la configuración de creación de trabajos.
- Si está establecido [PDF/Alta Compresión] cuando se ha especificado una configuración de tipo de original en el modo de escáner (u otro modo), se cambiará [Fotografía] por [Texto/Foto], así como [Mapa] por [Texto/Foto Impr.].

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Formato de Archivo].
Pulse las fichas [Color / Escala de grises] o [B/N] y seleccione el modo del formato para el escaneado.

- El formato configurado para el modo [B/N] es el formato de archivo con el modo de color configurado como [Mono 2].
- El formato configurado para el modo [Color / Escala de grises] es el formato de archivo con el modo de color configurado como [Todo Color] o [Escala de grises].

Pulse la tecla del tipo de archivo deseado.
Cuando está seleccionado el modo [Color / Escala de grises] y está instalado el kit de expansión de la función de escáner, aparecen las casillas de verificación [Compacto] y [U-Fino]. Para eliminar el deterioro de la calidad de imagen y reducir el tamaño de los datos de un archivo que vaya a transmitirse, seleccione PDF de compresión alta. Seleccione [Ultrafino] sólo si selecciona PDF de compresión alta.
Cuando se selecciona la ficha [B/N]
Cuando se encuentra seleccionada la ficha [Color / Escala de grises]
Pulse la tecla del modo de compresión o del ratio de compresión deseado.
[Énfasis de Texto Negro] en la ficha [Color / Escala de grises] es un formato de archivo que reduce el tamaño de los datos al tiempo que combate el deterioro del texto negro.
Para cambiar el número de páginas por archivo, establezca la casilla de verificación [Páginas específicas por archivo] como , y utilice para especificar el número de páginas por archivo.
Pulsar directamente el campo de la pantalla de valores numéricos permite cambiar directamente el valor numérico mediante las teclas numéricas.
Una vez completada la configuración, pulse .

- Si la casilla de verificación [Páginas específicas por archivo] no se marca , se crea un archivo para todas las páginas escaneadas.
- Cuando se selecciona [Páginas específicas por archivo], se añaden números consecutivos a los nombres de archivo creados.
- Cuando se selecciona [JPEG] como tipo de archivo, se crea un archivo para cada página. Por este motivo, la casilla de verificación [Páginas específicas por archivo] no aparece.

Volver arriba